Pinnacle MediaCenter / Pinnacle TVCenter

FIle LEGGIMI per la versione 4.24 del programma                            13.09.2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questo file contiene importanti informazioni per gli utenti di Pinnacle MediaCenter. Se si incontrano problemi nell'utilizzo del software, consultare il manuale e questo file.

Sommario:

1.00  Avvertenze importanti
2.00  Hardware supportato
3.00  Sistemi operativi supportati
4.00  Banca dati degli elementi multimediali
5.00  Avvertenze per l'uso
6.00  Limitazioni note 
7.00  Modifiche rispetto alle precedenti versioni del driver
8.00  Supporto Pinnacle Systems

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Avvertenze importanti

§	Se si utilizza un sintonizzatore TV USB, fare attenzione a non scollegare il dispositivo USB2 durante la registrazione o mentre si guarda la TV o un video.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Hardware supportato

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Sistemi operativi supportati

§	Microsoft Windows XP Service Pack 2 o superiore
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

Per l'installazione è necessario disporre dei diritti di amministratore. 
Per poter utilizzare le applicazioni occorre appartenere al gruppo "Standard user" (utenti del gruppo Power user) o superiore. 

Si consiglia di installare tutti i  Service Pack attuali per Windows.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Banca dati degli elementi multimediali

Cancellazione della banca dati

La banca dati degli elementi multimediali non viene rimossa con la disinstallazione di Pinnacle MediaCenter e può essere quindi utilizzata dopo una nuova installazione. Per eliminare la banca dati, disinstallare Microsoft SQL Server Desktop Engine da Pannello di controllo/Installazione applicazioni e cancellare la cartella C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS.

Importazione di elementi multimediali attraverso la rete

Per importare con Pinnacle MediaManager i file multimediali situati su un altro pc collegato in rete, è necessario assegnare i diritti necessari al servizio Pinnacle Systems Media Service. Selezionare Pannello di controllo/Strumenti di amministrazione/Servizi. Fare doppio clic sul servizio Pinnacle Systems Media Service, selezionare la scheda Log in e indicare un account che disponga dei diritti necessari per accedere agli altri pc in rete. Inserire la password due volte e confermare con OK. Per rendere operativa la modifica, riavviare il servizio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Avvertenze per l'uso

!! Attenzione : Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutti i prodotti. Tali funzionalità sono contrassegnate da asterisco (*)

Impostazioni

Tutte le impostazioni di Pinnacle MediaCenter possono essere effettuate all'interno della finestra delle impostazioni avanzate, che viene visualizzata nella vista PC (2 foot UI) e può essere aperta facendo clic sull'icona Impostazioni nel gruppo di programmi Pinnacle.  
Le impostazioni più importanti per Pinnacle MediaCenter possono essere effettuate anche selezionando la voce di menu "Impostazioni" nella vista remota (10 foot UI).

Cattura di filmati per Sony® Playstation® Portable e Apple® iPod® (*)

Per catturare filmati destinati a questi dispositivi, occorre selezionare il formato di cattura corretto, all’interno dell’applicazione Pinnacle Media Center – Impostazioni o direttamente in PMC. Terminata la cattura, occorre convertire il filmato seguendo le indicazioni della sezione seguente.

Per trasferire il filmato convertito su un iPod che supporta i video, avviare iTunes ed importare il file MP4. Per la PSP, inserire il Memory Stick Duo, impostare il dispositivo in modalità USB e collegarlo al PC. Rinominare il filmato convertito in "M4Vxxxxx.MP4", laddove "xxxxx" corrisponde ad un numero a cinque cifre arbitrario (ad esempio: "M4V00042.MP4"). Fare attenzione a digitare "M4V" in lettere maiuscole.

Pinnacle Media Center – Impostazioni

Avviare l’applicazione Pinnacle Media Center – Impostazioni dal desktop o dal gruppo di programmi; selezionare la pagina "Cattura". All’interno di "Impostazioni di cattura su disco rigido" è possibile selezionare il formato desiderato: 
·	Sony PSP
·	Apple Ipod

Questa impostazione verrà utilizzata per le registrazioni istantanee.

Pinnacle MediaCenter 

Occorre selezionare 

·	Sony PSP
·	Apple IPod

per impostare il formato di cattura corretto, usando la pagina "TV:Registr. manuale" dell’applicazione PMC. 

Conversione di filmati per Sony® Playstation® Portable e Apple® iPod® (*)

Per convertire filmati destinati a questi dispositivi, avviare Pinnacle MediaManager ed importare il filmato. Quindi selezionare il filmato nella libreria; fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Converti/Converti in e scegliere il formato desiderato. La freccia verde nell’ultima colonna a sinistra segnala che la conversione è terminata; il processo può richiedere alcuni minuti a seconda della lunghezza del filmato e delle prestazioni del PC.
Per impostazione predefinita il file convertito viene salvato in C:\Programmi\Pinnacle\File condivisi\Programmi\MediaServer\Media\Video. La cartella può essere modificata all’interno di MediaManager selezionando i comandi File/Impostazioni/Generale/Cartelle).

Per trasferire il filmato convertito su un iPod che supporta i video, avviare iTunes ed importare il file MP4. Per la PSP, inserire il Memory Stick Duo, impostare il dispositivo in modalità USB e collegarlo al PC. Rinominare il filmato convertito in "M4Vxxxxx.MP4", laddove "xxxxx" corrisponde ad un numero a cinque cifre arbitrario (ad esempio: "M4V00042.MP4"). Fare attenzione a digitare "M4V" in lettere maiuscole.

Aprire Esplora file e localizzare il dispositivo. Copiare il file MP4 rinominato in X:\MP_ROOT\100MNV01, laddove "X" corrisponde alla lettera del drive della PSP. Creare adesso le cartelle, se non esistono ancora.

Schede audio

Le seguenti due configurazioni specifiche per le schede audio, valgono solo per i prodotti PCTV collegati alla scheda audio tramite cavo (via "line-in", ecc.). Non sono invece necessarie, ad esempio, nel caso di prodotti Pinnacle PCTV 310e connessi tramite USB.

§	Soundblaster Audigy: 
Chi utilizza una scheda audio Soundblaster Audigy deve effettuare le seguenti impostazioni nel mixer di Windows:
-	Aprire il mixer di Windows.
-	Sotto Opzioni\Proprietà selezionare SB Audigy 2 ZS Audio.
-	Disattivare l'opzione di disattivazione (Disattiva) per l'ingresso corrispondente (Aux/Line/CD) e alzare il volume.
-	Sotto Opzioni\Proprietà attivare l'opzione Analog Mix e aprire il mixer della registrazione.
-	Nel menu del mixer, nel Controllo registrazione selezionare, sotto Opzioni, la voce Impostazioni avanzate.
-	Sotto Analog Mix/Avanzate, attivare l'opzione Record without Monitoring.

§	Periferiche audio HD:
Se si utilizza come scheda audio una periferica audio HD che, durante il funzionamento TV di Pinnacle MediaCenter, riproduce il suono con un effetto eco, è necessario cambiare le seguenti impostazioni nel mixer di Windows:
-	Aprire il mixer di Windows.
-	Sotto Opzioni\Proprietà selezionare la periferica di output precedentemente impostata nella finestra delle impostazioni di Pinnacle MediaCenter.
-	Nell'elenco in basso attivare l'ingresso precedentemente selezionato nella finestra delle impostazioni di Pinnacle MediaCenter e disattivarne l'audio.
Se nel mixer di Windows non compare la stessa voce impostata per la registrazione (ad esempio C-Media Audio), procedere come qui descritto:
-	Nel mixer di registrazione selezionare Opzioni\Impostazioni avanzate.
-	Sotto la voce Avanzate dell'ingresso di registrazione, disattivare l'opzione Monitoring.

Pinnacle MediaCenter e Pinnacle ShowCenter

Pinnacle MediaCenter versione 3.3 consente l'uso congiunto di Pinnacle MediaCenter e Pinnacle ShowCenter Versione 1.7.
È importante tenere presente che le playlist Rhapsody create in Pinnacle ShowCenter vengono visualizzate in Pinnacle MediaCenter, ma per il momento non possono essere riprodotte con Pinnacle MediaCenter.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§ Hardware supportato:  
	- PCTV 60e, 
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§ Un ulteriore driver MS MCE2005 può essere installato dal CD <Driver\MS MCE2005>

§ Per la funzionalità TV in ambienti MCE2005 è necessario un decoder DVD certificato MCE.

§ Si raccomanda di evitare di modificare le connessioni alle porte USB e/o di ricollegarsi alle porte USB, se si utilizza Pinnacle PCTV 200e in ambienti MCE 2005 con doppio sintonizzatore; altrimenti potrebbe essere necessario disinstallare la periferica con la Gestione periferiche e poi rimuovere la periferica, riavviare il sistema e reinstallare il driver della periferica (in questo caso può comparire il messaggio "Sintonizzatore non trovato").

DirectX VA

All'interno del menu "Impostazioni" del programma, nella finestra di dialogo "Visualizzazione" è possibile attivare l'accelerazione della scheda video. Per potere usufruire di questa funzionalità è necessario che la scheda grafica installata sia compatibile con DirectX9.

Pinnacle DataReceiver

Attualmente DataReceiver supporta un solo dispositivo satellitare. Se si utilizzano più dispositivi (PCTV 400e, PCTV 400i), è possibile selezionare l'hardware da usare all'avvio dell'applicazione, inserendo un parametro aggiuntivo:

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

PCTV può avviare automaticamente il calcolatore se il BIOS della scheda madre riconosce la funzione "Power Management Event Signal" (PME) tramite PCI.
 
Tenere presente che può essere necessario attivare la funzione PME nel BIOS del calcolatore. 
L'impostazione corrispondente può avere una denominazione diversa a seconda del BIOS; ad esempio: 
"PME"
"Wake on PCI PME", 
"Wakeup on LAN" oppure 
"Wake on Modem Ring"

Consultare inoltre le avvertenze in merito riportate nel manuale fornito dalla casa produttrice della scheda madre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Limitazioni note

Funzionalità Picture-In-Picture.

Questa funzionalità richiede sintonizzatori multipli. L'uso di una combinazione di prodotti Pinnacle PCTV è possibile a livello teorico, ma non è né testato, né garantito.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§ Con alcuni sistemi occorre attendere 10 secondi prima di potere collegare di nuovo l'apparecchio, dopo averlo rimosso. Altrimenti la periferica non viene rilevata.

§ Si raccomanda di evitare di modificare le connessioni alle porte USB e/o di ricollegarsi alle porte USB, se si utilizza Pinnacle PCTV in ambienti MCE 2005 con doppio sintonizzatore; altrimenti potrebbe essere necessario disinstallare la periferica con la Gestione periferiche e poi rimuovere la periferica, riavviare il sistema e reinstallare il driver della periferica (in questo caso può comparire il messaggio "Sintonizzatore non trovato").

§ Se si utilizza una scheda madre con chipset ATI IGP-9x00 può accadere talvolta che Pinnacle PCTV non venga rilevata nella Gestione periferiche dopo lo standby.

§ Pinnacle PCTV  potrebbe non essere rilevata, durante la prima installazione, se connessa tramite hub USB. Provare a rimuovere la periferica, attendere alcuni secondi e ricollegare di nuovo allo hub USB.

§ NON utilizzare Pinnacle PCTV con hub USB privi di alimentazione. Assicurasi che gli hub USB utilizzati siano collegati all'alimentazione esterna.

§ La tensione di alimentazione disponibile potrebbe essere insufficiente per tutte le antenne attive, in quanto alcune antenne necessitano di 6V/100mA anziché 5V di tensione. 

§ Utilizzare gli anelli di ferrite forniti in dotazione che, tra l'altro, consentono di migliorare sensibilmente la qualità di ricezione.

§ In alcune zone è opportuno disporre in posizione orizzontale l'antenna fornita in dotazione.

Pinnacle PCTV 310e

La funzionalità "TV analogica" potrebbe non funzionare in modo corretto con Pinnacle MediaCenter se si usa Windows XP Media Center Edition, invece di Windows XP Home o di Windows XP Professional. Se si verifica questo inconveniente, cercare un driver aggiornato sul sito di supporto tecnico della Pinnacle. Se il problema persiste, è possibile eseguire il file di comandi  PCTV_STOP_MCE.cmd nella directory in cui è installato Pinnacle MediaCenter. Ciò consente di attivare la funzionalità "TV analogica", ma comporta la temporanea disattivazione di alcune funzionalità di Windows XP Media Center Edition. Per annullare questi effetti, basta riavviare il computer.

Sulle macchine dotate di chipset della famiglia ATI IGP/IPX o SiS , si possono verificare occasionalmente sovraccarichi della CPU e parziali disturbi nell'anteprima TV analogica.
Su macchine dotate di chipset della famiglia VIA K8Txxx  si può verificare, occasionalmente, il "congelamento" del sistema. Può essere opportuno utilizzare un controller PCI USB 2.0 per risolvere questi inconvenienti (oppure un controller PCMCIA USB 2.0 dotato di alimentazione esterna per i notebook). Si raccomanda l'uso di controller USB 2.0 dotati di chipset NEC D720101xx  (le ultime due lettere sono irrilevanti). 

Il riconoscimento del nome del canale e la funzione Teletext non funzionano ancora per la TV analogica.

Talvolta può accadere che i canali non appaiano visualizzati nell'applicazione PMC, pur essendo stati correttamente rilevati durante la scansione. In questo caso può essere utile creare una breve lista di canali preferiti nella finestra di dialogo Impostazioni.

Se si riscontra un sovraccarico della CPU mentre si sta guardando la TV o eseguendo una cattura, provare i seguenti rimedi: a) disattivare gli on-screen display (OSD) e riavviare; b) disattivare la funzione Timeshift; c) ridurre la qualità di cattura a VCD.

Può accadere che, cambiando la porta USB, la PCTV310e non funzioni più in modo corretto. In tale caso, collegare l'apparecchio di nuovo alla porta USB usata in precedenza.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i e PCTV 310i:

Se si desidera utilizzare l'ingresso Composito esterno, occorre selezionare l'ingresso S-Video.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Modifiche rispetto alle precedenti versioni dei driver

§ Versione 4.0
	- 	Supporto PiP
	- 	Funzionalità avanzate Teletext 
	- 	Formati di cattura avanzati (PSP, iPOD)
	- 	Procedura di installazione guidata aggiornata
	- 	Interfaccia utente aggiornata
	-	Nuovo supporto hardware 
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ Versione 3.4:
- 	Migliorata la funzione Elenco dei canali 
-	Risolto il problema della decodifica AC3 in Australia
-	Nuovo driver : PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	Supporto MS MCE2005 per: PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§ Versione 3.3:
-	Nuovo supporto hardware (PCTV 310e)
- 	Migliorata la funzione Elenco dei canali

§ Versione 3.2:
-	Nuovo supporto hardware (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	Supporto DirectX VA
- 	Migliorata la procedura guidata
-	Migliorata la gestione dei Preferiti

§ Versione 3.1:
-	Nuovo supporto hardware (PCTV 110i, PCTV 310i)

§ Versione 3.0:
-        Ulteriori interfacce utenti, particolarmente accattivanti; due interfacce: una per il comando tramite mouse/tastiera (2 foot), una per l'uso con il telecomando (10 foot)
-        Migliore ergonomia, prestazioni e tempi di risposta
-        Masterizzazione diretta su DVD di programmi TV e altre sorgenti video 
-        Radio FM (per PCTV 110i, PCTV 310i) e radio digitale via satellite (400i, 400e) con funzione di registrazione e Timeshift
-        Supporto per stazioni radio via Internet
-        Guida elettronica ai programmi (EPG) integrata nell'interfaccia 2 foot e 10 foot che può essere controllata tramite telecomando (“Midi EPG” basato su Teletext, dati DVB e/o Web)
-        Installazione semplificata grazie alla procedura guidata per TV e Pinnacle MediaManager
-        Supporto doppio schermo
-        Rilevamento e selezione della modalità audio (stereo, mono L, mono R, lingua, ecc.)
-        Rilevamento del segnale WSS (widescreen) - formato automatico dell'immagine (4:3, 16:9)
-        Supporto di base per due schede PCI (110i, 310i) che consente di registrare una trasmissione mentre si sta guardano un altro canale
-        Cattura di immagini fisse (istantanee) da TV live
-        Sottotitoli del Teletext con la trasparenza
   -        Cattura attraverso ingressi video analogici

§ Versione 2.10:
-	Stabilizzazione della tensione per l'antenna per il funzionamento DVB-T della PCTV 300i 
- 	Ottimizzazione della ricerca di canali DVB-T 
- 	Ottimizzazione del supporto PAL NC 
-	Miglioramento della registrazione di canali il cui nome contiene un * 
-	Ricezione dello standard TV durante il cambio di canale
-	Ulteriori lingue supportate: cinese

§ Versione 2.02:
-	Ottimizzazione della velocità durante l'interazione con l'interfaccia utente
-	Rielaborazione della funzione di pianificazione delle videoregistrazioni
-	Ulteriori lingue supportate: svedese

§ Versione 2.01:
-	Nuovo supporto hardware (PCTV MediaCenter 100i)
-	Ottimizzazione del supporto del sistema audio 
-	Ottimizzazione delle registrazioni televisive programmate 
-	Ulteriori lingue supportate: francese, olandese, brasiliano, russo

§	Versione 2.0: 
-	Nuovo supporto hardware
-	Pinnacle MediaCenter con interfaccia utente da 10 foot e 2 foot 
-	Nuove barre dei menu comandabili con il mouse
-	Nuovo driver per PCTV MediaCenter 300i con ricerca ottimizzata dei canali
-	Navigazione DVD ottimizzata
-	Nuove funzioni Teletext: TOP e FLOF
-	Nuova applicazione per accedere comodamente al servizio EPG tvtv
-	Ottimizzazione delle registrazioni televisive programmate
-	Ulteriori lingue supportate
-	Procedura speciale di installazione guidata
-	Ottimizzazione delle impostazioni avanzate
-	Nuove funzioni di Pinnacle MediaCenter: riproduzione in modalità Casuale e Ripetizione; ulteriori transizioni fotografiche

§ Versione 1.5: versione inizializzata 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Supporto Pinnacle Systems 

Le nuove versioni di Pinnacle MediaCenter sono disponibili sul sito Web di Pinnacle:

http://www.pinnaclesys.com

Prima di mettersi in contatto con il servizio assistenza di Pinnacle Systems, è necessario procurarsi le informazioni seguenti:

1	Prodotto: 				Pinnacle MediaCenter
2	Numero di serie: 			Indicato sull'involucro del CD di Pinnacle MediaCenter
3	Versione del software: 		4.2
4	Versione del sistema operativo:		Windows XP con  Service Pack
5	Scheda madre:			Nome, chipset, versione del BIOS
6	CPU:				Tipo e velocità (es. Pentium 4, 2.4 GHz)
7	RAM:				Dimensioni (es. 512 MB)
8	Masterizzatore CD/DVD:		Produttore e modello
9	Tipo di difetto: 			Blocco, problemi relativi alla qualità del video, problemi di installazione, ecc.
10	Breve descrizione del problema
11	Indicazioni su come è possibile riprodurre il problema

Contattare il servizio di assistenza Pinnacle Systems seguendo le modalità indicate sul foglio informativo di assistenza allegato al prodotto.