Pinnacle MediaCenter / Pinnacle TVCenter

LEIAME para a versão do programa 4.24                            13.09.2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este arquivo contém informação importante sobre a utilização do Pinnacle MediaCenter. No caso de problemas com o software, leia o manual e este arquivo.

Conteúdo:

1.00  Instruções importantes
2.00  Hardware suportado
3.00  Sistemas operacionais suportados
4.00  Banco de dados de mídia
5.00  Dicas de funcionamento
6.00  Limitações conhecidas
7.00  Alterações a versões anteriores do driver
8.00  Suporte Técnico da Pinnacle Systems

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Instruções importantes

§	Ao usar um dispositivo de sintonização de TV em USB, não desligue o dispositivo USB2 durante a gravação ou visualização de TV/vídeo.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Hardware suportado

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Sistemas operacionais suportados

§	Microsoft Windows XP Service Pack 2 ou superior
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

A instalação requer que você tenha direitos de administrador.
Para utilizar os aplicativos, você tem de ser um "usuário padrão" (grupo: usuários principais) ou ter direitos superiores.

É recomendável a instalação do Windows Service Pack atual.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Banco de dados de mídia

Apagamento do banco de dados de mídia

O banco de dados de mídia é conservado caso você desinstale o Pinnacle MediaCenter e é utilizado novamente após uma nova instalação. Se você desejar apagar o banco de dados de mídia, então desinstale Microsoft SQL Server Desktop Engine através de Painel de controle/Software e, depois, apague o diretório C:\Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS.

Importação de mídia através da rede

Para importar arquivos de mídia a partir de outro computador na rede com Pinnacle MediaManager, você tem de atribuir os direitos necessários ao serviço Pinnacle Systems Media Service. Para tanto, selecione Painel de controle/Ferramentas administrativas/Serviços. Clique duas vezes no serviço Pinnacle Systems Media Service, depois selecione a guia Iniciar e digite uma conta que tenha os direitos para acessar outros computadores na rede. Insira a senha duas vezes e confirme com OK. O serviço deve ser reiniciado para que as alterações tenham efeito.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Dicas de funcionamento

Atenção: Algumas funções não estão disponíveis em todos os produtos. Estas estão marcadas com (*)

Captura de filmes para Sony® Playstation® Portable e Apple® iPod® (*)

Para capturar filmes para estes dispositivos, você tem de selecionar os formatos de captura adequados no aplicativo Configurações do PMC ou diretamente no PMC. Uma vez capturado corretamente um arquivo, você tem de converter o filme conforme descrito na seção seguinte.

Configurações do PMC

Inicie o aplicativo Configurações do PMC a partir da área de trabalho ou grupo de programas e selecione a página "Captura". Em "Configurações de captura para o disco rígido", você pode selecionar o formato correspondente: 

·	Sony PSP

·	Apple iPod

Esta configuração será usada para gravações instantâneas.

PMC 

Você tem de selecionar 

·	Sony PSP
·	Apple IPod

para configurar corretamente o formato de captura usando a página "TV: Gravar manualmente" do aplicativo PMC. 

Conversão de filmes para Sony® Playstation® Portable e Apple® iPod® (*)

Para converter um filme para estes dispositivos, inicie o Pinnacle MediaManager e importe o filme. Em seguida, selecione o filme na vista da biblioteca e clique com o botão direito do mouse. Escolha Converter/Converter para e, depois, um perfil de conversão adequado. Um ícone com uma seta verde na coluna mais à esquerda indica que a conversão foi concluída – tenha em conta que essa operação pode demorar vários minutos, dependendo da duração do filme e do desempenho de seu PC.

Por padrão, o arquivo convertido será memorizado em C:\Arquivos de programas\Pinnacle\Arquivos compartilhados\Programas\MediaServer\Media\Video. O diretório pode ser alterado no MediaManager em Arquivo/Preferências/Geral/Diretórios.

Para transferir um filme convertido para um iPod capaz de reproduzir vídeo, inicie o iTunes e importe o arquivo MP4. Para a PSP, insira um Memory Stick Duo, coloque o dispositivo no modo USB e conecte‑o a seu PC. Renomeie o arquivo de filme convertido para "M4Vxxxxx.MP4", sendo que "xxxxx" representa um número arbitrário de cinco dígitos - exemplo: "M4V00042.MP4". Certifique‑se de que coloca a parte "M4V" do nome do arquivo em maiúsculas.

Abra um Explorador de arquivos e localize o dispositivo. Copie o arquivo MP4 renomeado para X:\MP_ROOT\100MNV01, sendo que "X" representa a letra da unidade da PSP. Crie os diretórios, caso estes ainda não existam.

Configurações

Todas as configurações para o Pinnacle MediaCenter podem ser feitas na caixa de diálogo Configurações avançadas exibida no modo de visualização de PC (interface de usuário de 2 pés). Esta pode ser exibida clicando no ícone Configurações no grupo de programas Pinnacle.
As configurações mais importantes para o Pinnacle MediaCenter também podem ser efetuadas no menu "Configurações" no modo remoto (interface de usuário de 10 pés).

Placas de som

Estas duas configurações específicas das placas de som somente se aplicam a produtos PCTV que estejam conectados por cabo (através da entrada de linha, etc.) à placa de som. Elas não são necessárias, por exemplo, para o produto Pinnacle PCTV 310e baseado em USB.

§	Soundblaster Audigy: 
Caso você use uma Soundblaster Audigy como placa de som, devem ser efetuadas, uma única vez, as seguintes configurações no mixer do Windows:
-	Abra o mixer do Windows.
-	Em Opções/Propriedades selecione SB Audigy 2 ZS Audio.
-	Na respectiva entrada (Aux/Line/CD) desative a opção Sem som e aumente o volume.
-	Em Opções/Propriedades ative a opção Analog Mix e abra o mixer de gravação.
-	No menu do mixer de gravação, em Opções, selecione o item de menu Configurações avançadas.
-	Em Analog Mix/Avançado ative a opção Record without Monitoring.

§	Aparelhos de som HD Audio:
Caso você use um aparelho de som HD Audio como placa de som e este produza uma saída de som com eco no funcionamento de TV do Pinnacle MediaCenter, devem ser efetuadas, uma única vez, as seguintes configurações no mixer do Windows:
-	Abra o mixer do Windows.
-	Em Opções/Propriedades selecione o aparelho de saída, o qual você selecionou anteriormente na caixa de diálogo de configurações do Pinnacle MediaCenter.
-	Ative, agora, a entrada na lista inferior, a qual você selecionou anteriormente na caixa de diálogo de configurações do Pinnacle MediaCenter, e tire o som a essa entrada.
Caso, no mixer do Windows, não esteja disponível nenhuma entrada com o mesmo nome que para a gravação (por exemplo, em C-Media Audio), proceda da seguinte forma:
-	No mixer de gravação, selecione Opções/Configurações avançadas.
-	No item de menu Avançado da entrada de gravação, desative a opção Monitoring.

Pinnacle MediaCenter e Pinnacle ShowCenter

A versão 3.3 do Pinnacle MediaCenter permite a você a colaboração entre o Pinnacle MediaCenter e o Pinnacle ShowCenter Versão 1.7.
Neste caso tenha em conta que as playlists Rapsódia criadas no Pinnacle ShowCenter são exibidas no Pinnacle MediaCenter, porém atualmente não podem ser reproduzidas.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§ Hardware suportado:  
	- PCTV 60e, 
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§ Encontrará um driver MS MCE2005 adicional no CD <Driver\MS MCE2005>

§ É necessário um decodificador de DVD certificado MCE para utilizar a funcionalidade de TV em ambientes MCE 2005.

§ A alteração das conexões e/ou reconexões nas portas USB deve ser evitada para a Pinnacle PCTV 200e quando utilizada em ambientes MCE 2005 com sintonizador duplo - caso contrário pode ser necessária a desinstalação do dispositivo no gerenciador de dispositivos e a desconexão do dispositivo seguida da reinicialização do sistema e da reinstalação do driver do dispositivo (neste caso pode surgir a mensagem "Sintonizador não encontrado").

DirectX VA

Você pode ligar o acelerador da placa gráfica em “Vídeo” no menu Configurações avançadas do Pinnacle MediaCenter/TVCenter. Para utilizar este recurso, você precisa de ter instalada uma placa gráfica compatível com DirectX9.

Pinnacle DataReceiver

Atualmente, o DataReceiver suporta somente um hardware de satélite. Caso deseje aplicar vários 
hardwares (PCTV 400e, PCTV 400i), pode selecionar, com um parâmetro adicional, o hardware desejado 
ao iniciar o aplicativo:

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

Your computer can start your PCTV automatically if the BIOS on your main board supports the "Power Management Event Signal" (PME) function over PCI.
 
Note that it may be necessary to first activate the PME function in the BIOS of your computer. 
Depending on your BIOS, this setting may be labeled in different ways, for example: 
"PME"
"Wake on PCI PME" 
"Wakeup on LAN" 
"Wake on Modem Ring"

Be sure to also follow the corresponding instructions found in the manual from the manufacturer of your main board.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Limitações conhecidas

Função Imagem em imagem (PIP).

Esta função destina‑se a dispositivos com múltiplos sintonizadores. Teoricamente, você pode usar uma combinação de produtos Pinnacle PCTV. Mas esta funcionalidade não está testada e, por isso, não é garantida.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§ Em alguns sistemas, você tem de aguardar até 10 segundos para poder reconectar o dispositivo após a sua desconexão. Caso contrário, o dispositivo não será encontrado.

§ A alteração das conexões e/ou reconexões nas portas USB deve ser evitada para a Pinnacle PCTV quando utilizada em ambientes MCE 2005 com sintonizador duplo - caso contrário pode ser necessária a desinstalação do dispositivo no gerenciador de dispositivos e a desconexão do dispositivo seguida da reinicialização do sistema e da reinstalação do driver do dispositivo (neste caso pode surgir a mensagem "Sintonizador não encontrado").

§ A placa Pinnacle PCTV pode ser desmontada esporadicamente no gerenciador de dispositivos após o regresso do modo de espera quando utilizada com chipsets da placa mãe ATI IGP-9x00.

§ A placa Pinnacle PCTV pode não ser reconhecida esporadicamente na primeira instalação quando conectada através do concentrador USB - experimente desconectar/aguardar/reconectar no concentrador HUB.

§ A placa Pinnacle PCTV NÃO deve ser usada com concentradores USB não alimentados. Certifique-se de que conecta fontes de alimentação externa a concentradores USB.

§ A tensão de alimentação da antena ativa pode ser demasiado baixa para todas as antenas ativas disponíveis - algumas destas requerem 6V/100mA ao invés dos 5V medidos.

§ Utilize as ferritas fornecidas, uma vez que elas, em determinadas circunstâncias, podem melhorar nitidamente a qualidade da recepção.

§ Em algumas regiões, a antena fornecida deve ser orientada na horizontal.

Pinnacle PCTV 310e

A TV analógica pode não funcionar no Pinnacle MediaCenter se usar o sistema operacional Windows XP Media Center Edition ao invés do Windows XP Home ou Professional. Se isso acontecer, vá ao website de suporte da Pinnacle para obter uma atualização do driver. Se o problema persistir, você pode executar o arquivo de comando PCTV_STOP_MCE.cmd na pasta onde o Pinnacle MediaCenter está instalado. Isso ativa a TV analógica, mas desativa temporariamente algumas funcionalidades no Windows XP Media Center Edition. Reinicialize para desfazer os efeitos.

Nos computadores baseados em chipsets da família ATI IGP/IPX ou SiS, você pode verificar ocasionalmente uma carga elevada da CPU e uma pré-visualização parcialmente distorcida da TV analógica. Nos computadores baseados em chipsets da família VIA K8Txxx, você pode verificar ocasionalmente o congelamento do sistema. O uso de um controlador PCI USB 2.0 pode evitar esses problemas (ou um controlador PCMCIA USB 2.0 com alimentação externa para notebooks). São recomendáveis os controladores USB 2.0 baseados em um chip NEC D720101xx (os dois últimos caracteres não são importantes). 

A identificação do nome do canal e o teletexto atualmente não estão funcionando para a TV analógica.

Ocasionalmente podem não estar visíveis nenhuns canais no aplicativo PMC após uma busca de canais concluída com êxito. Nesse caso pode ser útil a criação de uma breve lista de canais favoritos no aplicativo de configurações.

Se experimentar uma carga muito elevada da CPU durante a visualização da TV ou captura, você também pode experimentar desligar a exibição na tela (OSD) e reinicializar; desligar a função de timeshift ou baixar a qualidade da captura para VCD.

Pode acontecer que a placa PCTV310e não funcione corretamente em uma porta USB diferente daquela onde foi primeiro instalada. Se isso acontecer, experimente conectá‑la novamente na primeira porta utilizada.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i e PCTV 310i:

Se desejar utilizar a entrada externa de vídeo composto, selecione a entrada S-Vídeo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Alterações a versões anteriores do driver

§ Versão 4.0
	- 	Suporte PIP
	- 	Funções avançadas de teletexto
	- 	Formatos avançados de captura (PSP, iPOD)
	- 	Assistente de instalação retrabalhado
	- 	Interface do usuário retrabalhada
	-	Novo suporte de hardware
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ Versão 3.4:
- 	Listas de canais revisadas
-	Correção: decodificação AC3 na Austrália
-	Novo driver : PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	Suporte MS MCE2005 para : PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§ Versão 3.3:
-	Novo suporte de hardware (PCTV 310e)
- 	Listas de canais revisadas

§ Versão 3.2:
-	Novo suporte de hardware (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	Suporte a DirectX VA
- 	Assistente aperfeiçoado
-	Gerenciamento melhorado dos favoritos 

§ Versão 3.1:
-	Novo suporte de hardware (PCTV 110i, PCTV 310i)

§ Versão 3.0:
-        Interface do usuário mais atrativa; duas interfaces do usuário, uma para controle por mouse/teclado (2 pés), outra para controle remoto (10 pés)
-        Melhor usabilidade do aplicativo, desempenho e resposta
-        Gravação direta em DVD a partir de TV ou outras fontes de vídeo
-        Rádio FM (para PCTV 110i e PCTV 310i) e rádio por satélite digital (400i, 400e) com gravação e 
          função de timeshift
-        Suporte de rádio por Internet
-        Guia de programas eletrônico integrado na interface de 2 e 10 pés; pode ser controlado por controle remoto. (“Midi EPG” baseado em teletexto, dados DVB e/ou Web)
-        Instalação mais fácil: Assistente de instalação para TV e Pinnacle MediaManager
-        Suporte de monitor duplo
-        Detecção e seleção do modo de áudio (estéreo, mono L, mono R, idioma, etc.)
-        Detecção do sinal WSS (tela de cinema)  - taxa de definição automática (4:3, 16:9)
-        Suporte básico para duas placas PCI (110i, 310i) (gravar um programa enquanto vê outro canal)
-        Captura de imagens fixas (instantâneos) a partir de TV ao Vivo
-        Subtítulos de teletexto com transparência
-        Captura a partir de entradas de vídeo analógicas

§ Versão 2.10:
-	Estabilização da tensão da antena no modo de funcionamento DVB-T da PCTV 300i 
- 	Busca otimizada de canais DVB-T
- 	Suporte otimizado a PAL NC
-	Gravação aperfeiçoada de canais cujo nome contenha um *
- 	Obtenção do padrão de TV ao mudar de canal
-	Suporte adicional a idiomas: chinês

§ Versão 2.02:
-	Velocidade otimizada na operação da interface do usuário
-	Gravação programada de televisão aperfeiçoada
-	Suporte adicional a idiomas: sueco

§ Versão 2.01:
-	Novo suporte de hardware (PCTV MediaCenter 100i)
-	Suporte otimizado do sistema de som
-	Gravação programada de televisão otimizada
-	Suporte adicional a idiomas: francês, holandês, português (Brasil), russo

§ Versão 2.0: 
-	Novo suporte de hardware
-	Pinnacle MediaCenter tanto com interface do usuário de 10 pés como de 2 pés
-	Novas barras de menus, as quais podem ser operadas com o mouse do PC
-	Novos drivers para PCTV MediaCenter 300i com busca de canais optimizada
-	Navegação de DVD optimizada
-	Novas funções de teletexto: TOP e FLOF
-	Aplicativo especial para suporte confortável do provedor EPG tvtv
-	Gravação programada de TV optimizada
-	Suporte adicional a idiomas
-	Assistente de instalação especial
-	Aplicativo optimizado para as configurações avançadas
-	Novas funções no Pinnacle MediaCenter: reprodução de mídia com Reprodução
aleatória e Repetição, bem como transição de fotos adicional

§	Versão 1.5: versão inicial

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Suporte Técnico da Pinnacle Systems

Estão disponíveis novas versões do software Pinnacle MediaCenter no website da Pinnacle:

http://www.pinnaclesys.com

Tenha preparada a seguinte informação no contato com o Suporte Técnico da Pinnacle Systems:

1.	Produto: 				Pinnacle MediaCenter
2.	Número de série: 			Situado na capa do CD Pinnacle MediaCenter
3.	Versão do software: 		4.2
4.	Versão do sistema operacional: 	Windows XP incluindo a versão do Service Pack
5.	Placa principal:			Nome, conjunto de chips, versão BIOS
6.	CPU:				Tipo e velocidade (p. ex., Pentium 4 / 2.4 GHz)
7.	RAM:				Tamanho da memória principal (p. ex., 512 MB)
8.	Gravador de CD/DVD:		Fabricante e modelo
9.	Tipo de problema: 		Pane, problemas com a qualidade do vídeo, problemas de  
                                                                	instalação, etc.
10.	Breve descrição do problema
11.	Informação sobre como o problema pode ser reproduzido

Contate o Suporte Técnico da Pinnacle Systems da forma descrita na folha de informação de suporte incluída com seu produto.