Pinnacle MediaCenter / Pinnacle TVCenter

LIESMICH-Datei für Programmversion 4.24                            13.09.2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Datei enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Pinnacle MediaCenters. Lesen Sie bei Problemen mit der Software bitte das Handbuch sowie diese Datei.

Inhalt:

1.00  Wichtige Hinweise
2.00  Unterstützte Hardware
3.00  Unterstützte Betriebssysteme
4.00  Medien-Datenbank
5.00  Hinweise zur Bedienung
6.00  Bekannte Einschränkungen
7.00  Änderungen zu vorherigen Treiberversionen
8.00  Pinnacle Systems Support

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Wichtige Hinweise

§ Wenn  Sie einen USB-TV Tuner verwenden, achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht versehentlich den USB2-Gerätestecker herausziehen, wenn Sie Fernsehen oder Videos schauen.
§ Bitte wählen Sie im erweiterten Einstellungsdialog (siehe 5.00) die von Ihnen verwendete Hardware aus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Unterstützte Hardware

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Unterstützte Betriebssysteme

•	Windows XP Service Pack 2 oder höher
•	Microsoft Windows MediaCenter 2005

Für Ihre Installation benötigen Sie Administratorrechte.
Um mit den Applikationen zu arbeiten, müssen Sie ein "Standard-Benutzer" (Gruppe: Hauptbenutzer) sein oder höhere Recht besitzen.

Es wird empfohlen, die aktuellen Service Packs zu installieren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Medien-Datenbank

Löschen der Medien-Datenbank

Wenn Sie das Pinnacle MediaCenter deinstallieren, bleibt die Medien-Datenbank erhalten und wird nach einer Neuinstallation wieder verwendet. Möchten Sie die Medien-Datenbank löschen, deinstallieren Sie bitte die Microsoft SQL Server Desktop Engine über Systemsteuerung/Software und löschen Sie anschließend das Verzeichnis C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS.

Medien über das Netz importieren

Um mit dem Pinnacle MediaManager Mediendateien zu importieren, die sich auf einem anderen PC im Netzwerk befinden, müssen Sie dem Dienst Pinnacle Systems Media Service geeignete Rechte zuweisen. Wählen Sie hierzu Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste. Doppelklicken Sie auf den Dienst Pinnacle Systems Media Service, wählen Sie die Registerkarte Anmelden und geben Sie ein Konto an, das über die nötigen Rechte verfügt, auf andere PCs im Netz zuzugreifen. Geben Sie das dazugehörige Kennwort zweimal ein und bestätigen Sie mit OK. Damit die Änderung wirksam wird, müssen Sie den Dienst neu starten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Hinweise zur Bedienung

!! Achtung: Einige Funktionen sind nicht in jeder Softwarevariante verfügbar. Diese sind mit (*)  gekennzeichnet. !! 

Filme für Sony® Playstation® Portable und Apple® iPod® aufnehmen (*)

Um einen Film für eines der genannten Geräte aufnehmen zu können, müssen die entsprechenden Formate eingestellt werden.  Damit der aufgenommen Film auch auf einer  Sony® Playstation® Portable abgespielt werden kann muss die aufgenommene Datei nach folgender Konvention umbenannt werden: "M4Vxxxxx.MP4", wobei "xxxxx" für eine beliebige, fünfstellige Zahl steht, also zum Beispiel "M4V00042.MP4". Bitte beachten Sie auch die Großschreibung von "M4V".

Einstellungen

Starten Sie die PMC Einstellungen aus der Programmgruppe oder über das Symbol auf dem Desktop, wählen Sie die Seite„Aufnahme“. Unter der Rubrik „Festplattenaufnahme“ können sie nun das gewünschte Format einstellen:
·	Sony PSP
·	Apple IPod

Pinnacle MediaCenter

In den Aufnahmeeinstellungen für „Manuell aufnehmen“ bzw. „Zeitgesteuerte Aufnahmen“ lassen sich die gewünschten Einstellung vornehmen. Unter dem Menüpunkt „Format“ können sie nun das gewünschte Format einstellen:

·	Sony PSP
·	Apple IPod

Filme für Sony® Playstation® Portable und Apple® iPod® konvertieren (*)

Um einen Film für eines der genannten Geräte zu konvertieren, importieren sie ihn zunächst bitte in Pinnacle MediaManager. Wählen Sie ihn in der Bibliotheksansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Konvertieren/Konvertieren nach sowie das passende Profil. Die Konvertierung startet und kann je nach Länge des Films und der Leistung Ihres PCs viele Minuten dauern. Der Abschluß der Konvertierung wird durch einen grün hinterlegten Pfeil in der linken Spalte der Bibliothek angezeigt.
Standardmäßig werden die konvertierten Filme im Verzeichnis C:\Programme\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\Media\Video abgelegt. Ein anderes Verzeichnis kann in MediaManager über Datei/Einstellungen/Allgemein/Verzeichnisse ausgewählt werden.

Ein konvertierter Film wird auf einen videofähigen iPod übertragen, indem Sie iTunes starten und die MP4-Datei importieren. Im Fall der PSP stellen Sie bitte zunächst sicher, dass ein Memory Stick Duo in das Gerät eingesetzt ist. Schalten Sie die PSP in den USB-Modus und schließen Sie sie an Ihren PC an.
Nun muss die konvertierte MP4-Datei nach folgendem Schema umbenannt werden: "M4Vxxxxx.MP4", wobei "xxxxx" für eine beliebige, fünfstellige Zahl steht, also zum Beispiel "M4V00042.MP4". Bitte beachten Sie auch die Großschreibung von "M4V".

Öffnen Sie nun einen Windows Explorer und navigieren Sie zum Verzeichnis Ihrer PSP. Kopieren Sie dann die umbenannte MP4-Datei in dieses Verzeichnis: X:\MP_ROOT\100MNV01. Das "X" steht hier für den Laufwerksbuchstaben Ihrer PSP. Bitte richten Sie die genannten Verzeichnisse ein, falls diese nicht bereits existieren.

Einstellungen

Sämtliche Einstellungen für das Pinnacle MediaCenter können im erweiterten Einstellungsdialog vorgenommen werden. Dieser wird in der PC-Ansicht (2-foot UI) angezeigt und kann durch Klicken auf das Einstellungsicon in der Pinnacle-Programmgruppe aufgerufen werden.  
Die wichtigsten Einstellungen für das Pinnacle MediaCenter können auch im Menüpunkt „Einstellungen“ in der Fern-Ansicht (10-foot UI) vorgenommen werden.

Soundkarten

Die beiden nachfolgend aufgeführten speziellen Soundkarten-Konfigurationen beziehen sich nur auf  PCTV-Produkte, die über Kabel (via Line-In etc.) an die Soundkarte angeschlossen sind. Sie werden z. B. nicht für USB-basierende Pinnacle PCTV Produkte benötigt.

§	Soundblaster Audigy: 
Falls Sie als Soundkarte einen Soundblaster Audigy benutzen, sollten folgende Einstellungen im Windows Mixer einmalig vorgenommen werden:
-	Bitte öffnen Sie den Windows Mixer.
-	Unter Optionen\Eigenschaften wählen Sie bitte SB Audigy 2 ZS Audio.
-	Im entsprechenden Eingang (Aux/Line/CD) deaktivieren Sie bitte die Stumm-Schaltung (Mute aus) und regeln die Lautstärke hoch.
-	Unter Optionen\Eigenschaften aktivieren Sie bitte die Option Analog Mix und öffnen danach den Aufnahme-Mixer.
-	Bitte wählen Sie im Menü des Aufnahme-Mixers unter Optionen den Menüpunkt Erweiterte Einstellungen.
-	Unter Analog Mix/Erweitert aktivieren Sie bitte die Option Record without Monitoring.

§	HD-Audio Soundgeräte:
Falls Sie als Soundkarte ein HD-Audio Soundgerät verwenden und dieses im TV-Betrieb des Pinnacle MediaCenters eine Tonausgabe mit Echo produziert, sollten folgende Einstellungen im Windows Mixer einmalig vorgenommen werden:
-	Bitte öffnen Sie den Windows Mixer.
-	Unter Optionen\Eigenschaften wählen Sie bitte das Ausgabegerät, welches Sie zuvor im Einstellungsdialog des Pinnacle MediaCenters ausgewählt haben.
-	Aktivieren Sie nun bitte in der unteren Liste den Eingang, welchen Sie zuvor im Einstellungsdialog des Pinnacle MediaCenters ausgewählt haben, und schalten Sie diesen Eingang stumm.
Falls im Windows Mixer kein gleichnamiger Eingang wie für die Aufnahme vorhanden sein sollte (zum Beispiel bei C-Media Audio), gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
-	Wählen Sie im Aufnahme-Mixer bitte Optionen\Erweiterte Einstellungen.
-	Unter dem Menüpunkt Erweitert des Aufnahme-Eingangs deaktivieren Sie bitte die Option Monitoring.

Pinnacle MediaCenter und Pinnacle ShowCenter

Die Pinnacle MediaCenter Version 3.3 ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit zwischen Pinnacle MediaCenter und Pinnacle ShowCenter Version 1.7.
In diesem Fall beachten Sie bitte, dass die in Pinnacle ShowCenter angelegten Rhapsody-Playlisten im Pinnacle MediaCenter zwar angezeigt werden, jedoch zurzeit nicht wiedergegeben werden können.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§ Unterstützte Hardware :  
	- PCTV 60e, 
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§ Ein separater MS MCE2005 Installer befindet sich auf der CD <Driver\MS MCE2005>

§ TV-Funktionalität in MCE 2005-Umgebungen erfordert einen MCE-zertifizierten DVD-Decoder.

§ Das Wechseln von und/oder erneute Anschliessen an USP-Ports sollte für die Pinnacle PCTV 200e bei der Verwendung unter MCE 2005-Dual-Tuner-Umgebungen vermieden werden, zumal sonst das Deinstallieren unter dem Geräte-Manager sowie die Entnahme des betreffenden Gerätes mit anschließendem Systemstart und Neuinstallation der Gerätetreiber u. U. nicht ausgeschlossen werden können  (In diesem Fall kann die Meldung "Tuner nicht gefunden" angezeigt werden).

DirectX VA

In den "Erweiterten Einstellungen" von Pinnacle MediaCenter/TVCenter kann unter dem Menüpunkt "Darstellung" die Funktion “Beschleunigung über Grafikkarte" aktiviert werden, wobei die installierte Grafikkarte DirectX9-kompatibel sein muss.

Pinnacle DataReceiver

Zurzeit unterstützt der DataReceiver nur eine Sat-Hardware. Falls Sie mehrere Hardwaren einsetzen , können Sie mit einem zusätzlichen Parameter beim Start der Applikation die gewünschte Hardware wählen:

PCTV 400e : DataReceiver.exe /ID=40065
PCTV 400i  : DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI
Die PCTV kann Ihren Rechner automatisch starten, wenn das BIOS des Motherboard die Funktion "Power Management Event Signal" (PME) über PCI unterstützt.
 
Bitte beachten Sie, dass es u.U. notwendig ist, die PME-Funktion im BIOS Ihres Rechners erst zu aktivieren. 
Je nach BIOS kann diese Einstellung unterschiedlich bezeichnet sein, wie z.B. 
"PME"
"Wake on PCI PME", 
"Wakeup on LAN" oder 
"Wake on Modem Ring"

Bitte beachten Sie dazu auch die entsprechenden Hinweise im Handbuch Ihres Motherboard-Herstellers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Bekannte Einschränkungen

Picture-In-Picture-Funktionalität

Diese Funktion wird nur für die Verwendung eines Pinnacle MultiTunerboards zugesagt. 
Theoretisch werden auch Kombinationen unterschiedlicher Pinnacle PCTV-Produkte unterstützt; diese Funktionalität wird jedoch nicht getestet und somit auch nicht garantiert. 

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§ Auf einigen Sytemen müssen Sie bis zu 10 Sekunden warten, bis Sie das Gerät nach der Entnahme wiederanschließen können; andernfalls wird das Gerät nicht entdeckt.

§ Das Wechseln von und/oder erneute Anschliessen an USP-Ports sollte für die Pinnacle PCTV bei der Verwendung unter MCE 2005-Dual-Tuner-Umgebungen  vermieden werden, zumal sonst das Deinstallieren unter dem Geräte-Manager sowie die Entnahme des betreffenden Gerätes mit anschließendem Systemstart und Neuinstallation der Gerätetreiber u. U. nicht ausgeschlossen werden können  (In diesem Fall kann die Meldung "Tuner nicht gefunden" angezeigt werden).

§ In Kombination mit ATI IGP-9x00 Motherboard Chipsets kann es vorkommen, dass die PCTV im Geräte-Manager nach Rückkehr vom Standby-Modus sporadisch nicht als "angemeldet" erkannt wird.

§ Bei der Erstinstallation mit Verbindung über ein USB-Hub wird die PCTV möglicherweise nicht erkannt. Bitte entnehmen Sie in diesem Fall das Gerät, warten Sie einen Moment und schliessen Sie es erneut an den USB-Hub an.

§ Die PCTV sollte NICHT in Kombination mit non-powered USB-Hubs verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, das die verwendeten USB-Hubs extern mit Strom versorgt werden.

§ Möglicherweise ist die für alle verfügbaren Aktivantennen bereitgestellte Versorgungsspannung zu niedrig; einige dieser Antennen benötigen anstelle von 5 V Mess-Spannung einen Wert von 6V/100mA. 

§ Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Ferrite, die u.U. die Empfangsqualität deutlich verbessern können.

§ In manchen Gegenden ist es sinnvoll, die mitgelieferte Antenne horizontal auszurichten.

Pinnacle PCTV 310e

Möglicherweise arbeitet  die Analog-TV-Funktionalität  unter Pinnacle MediaCenter in Kombination mit Windows XP Media Center Edition anstelle von Windows XP Home oder Professional nicht. Sollte dies der Fall sein, können Sie sich auf der Pinnacle Support Website ein entsprechendes Treiber-Update herunterladen. Sollte das Problem bestehen bleiben, können Sie die Befehlsdatei PCTV_STOP_MCE.cmd ausführen, die sich unter dem Pinnacle MediaCenter-Verzeichnis befindet. Die Analog-TV-Funktionalität wird damit wiederhergestellt, doch einige Funktionen der Windows XP Media Center Edition werden damit ausser Kraft gesetzt. Diese Effekte werden nach einem Neustart wieder aufgehoben.

Auf Maschinen mit ATI IGP/IPX- oder SiS-Chipsatz kann es gelegentlich zu einer hohen CPU-Belastung sowie zu einer teilweise gestörten analogen TV-Vorschau kommen; bei Maschinen mit VIA K8Txxx-Chipsatz kann ein gelegentliches Einfrieren (System Freeze) nicht ausgeschlossen werden. Die Verwendung eines PCI USB 2.0-Controllers (bzw. eines PCMCIA USB 2.0-Controllers mit externem Netzteil für Notebooks) kann Probleme dieser Art vermeiden. Wir empfehlen hierbei USB 2.0-Controller mit NEC D720101xx-Chipsatz, wobei die beiden letzten Buchstaben nicht von Bedeutung sind. 

In Kombination mit analogem TV sind die Funktionen für Kanalerkennung sowie Teletext zur Zeit nicht laufähig.

Gelegentlich kann es dazu kommen, dass einzelne Kanäle auch nach erfolgreicher Sendersuche unter der PMC-Anwendung nicht angezeigt werden. In diesem Fall kann es hilfreich sein, wenn Sie unter den Erweiterten Einstellungen eine kurze Liste mit favorisierten Sendern erstellen.

Sollten Sie während der TV-Wiedergabe bzw. -Aufnahme einen sehr hohe CPU-Belastung feststellen, können Sie auch versuchen, a) die On-Screen-Anzeige (OSD) abzuschalten und neu zu booten, b) die Timeshift-Funktion abzuschalten oder c) die Aufnahmequalität auf VCD zu verringern.

Es kann vorkommen, dass Ihre PCTV310e nach einem Wechsel des USB-Ports nicht mehr zufriedenstellend arbeitet. Sollte dies zutreffen, verbinden Sie Ihr Gerät wieder mit dem zuvor verwendeten USB-Port. 

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i und PCTV 310i:

Wenn Sie den externen Composite-Eingang verwenden wollen, wählen Sie bitte den S-Video-Eingang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Änderungen zu vorherigen Treiberversionen

§ Version 4.0
	- 	PiP support
	- 	Erweiterte Teletextfunktionen
	- 	Erweiterte Aufnahmeformate (PSP, iPOD)
	- 	Überarbeiteter InstallWizard
	- 	Überarbeitetes UI
	-	Neue HW-Unterstützung 
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ Version 3.4
	- 	Überarbeiteter Kanallisten
	- 	Fix : AC3-Dekodierung in Australien
	- 	Neue Treiber für PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
	-	MS MCE2005 Unterstützung für : PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§ Version 3.3
-	Neue HW-Unterstützung (PCTV 310e)

§ Version 3.2:
-	Neue HW-Unterstützung (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	DirectX VA-Unterstützung
- 	Überarbeiteter Wizard
-	Verbesserte Favoriten-Verwaltung

§ Version 3.1:
-	Neue HW-Unterstützung (PCTV 110i, PCTV 310i)

§ Version 3.0:
-        Attraktivere Benutzeroberfläche; 2 Oberflächen: 1 x  für Maus-/Tastatursteuerung  (2-foot UI), 1 x  für Fernbedienung (10-foot UI)
-        Verbesserte Anwenderergonomie, Performance und Antwortzeitverhalten
-        Direktes Aufzeichnen von TV oder anderen Videoquellen auf DVD
-        FM-Radio (für PCTV 110i und PCTV 310i) sowie digitales Satellitenradio (400i, 400e) mit Aufnahme- und Timeshift-Funktion
-        Unterstützung von Internetradio
-        In das 2-und 10-foot-Interface integrierter Elektronischer Programmführer (EPG), der via Fernbedienung bedient werden kann.  (“Midi EPG” basierend auf Teletext, DVB-Daten und/oder Web)
-        Einfache Installation: Setup-Assistent für TV und Pinnacle MediaManager
-        Zweibildschirmunterstützung
-        Erkennung und Auswahl des Audiomodus (Stereo, Mono L, Mono R, Sprache usw.)
-        WSS (Widescreen) Signalerkennung – automatisches Bildformat (4:3, 16:9)
-        Basisunterstützung für 2 PCI-Boards (110i, 310i) (Eine Sendung aufzeichnen, während eine andere angeschaut wird.)
-        Aufnahme von Standbildern (Snapshot-Funktion) von Live TV
-        Teletext-Untertitel mit Transparenz
-        Aufnahme über analoge Videoeingänge

§ Version 2.10:
-	Stabilisierung der Antennenspannung bei DVB-T-Betrieb der PCTV 300i 
- 	optimierter DVB-T Sendersuchlauf
- 	optimierte PAL NC Unterstützung
-	verbesserte Aufnahme von Sendern, deren Sendername ein * enthält
- 	Erhalt des TV Standards bei Senderwechsel
-	zusätzliche Sprachunterstützung: Chinesisch

§ Version 2.02:
-	optimierte Geschwindigkeit bei der Bedienung der Benutzeroberfläche
-	überarbeitete programmierte Fernsehaufnahme
-	zusätzliche Sprachunterstützung: Schwedisch

§ Version 2.01:
-	neue HW-Unterstützung (PCTV MediaCenter 100i)
-	optimierte Sound-System-Unterstützung
-	optimierte programmierte Fernsehaufnahme
-	zusätzliche Sprachunterstützung: Französisch, Niederländisch, Brasilianisch, Russisch

§ Version 2.0: 
-	neue HW-Unterstützung
-	Pinnacle MediaCenter sowohl im 10ft als auch im 2 ft UI
-	neue Menüleisten, die mit der PC-Maus bedient werden können
-	neuer Treiber für PCTV MediaCenter 300i mit optimierter Kanalsuche
-	optimierte DVD-Navigation
-	neue Teletext-Funktionen: TOP und FLOF
-	spezielle Applikation zur komfortablen Unterstützung des EPG-Anbieters tvtv
-	optimierte programmierte Fernsehaufnahme
-	zusätzliche Sprachunterstützung
-	spezieller Installations-Assistent
-	optimierte Applikation für die erweiterten Einstellungen
-	neue Funktionen im Pinnacle MediaCenter: Medienwiedergabe mit Shuffle und Repeat sowie zusätzliche Fotoübergänge

§ Version 1.5: initialisierte Version

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Pinnacle Systems Support

Neue Versionen der Pinnacle MediaCenter-Software werden auf der Pinnacle-Webseite zur Verfügung gestellt: 

http://www.pinnaclesys.com

Wenn Sie Kontakt zum Pinnacle Systems-Support aufnehmen möchten, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

•	Produkt: 				Pinnacle MediaCenter
•	Seriennummer: 			Auf der Hülle Ihrer Pinnacle MediaCenter-CD
•	Softwareversion: 			4.2
•	Betriebssystemversion: 		Windows XP mit der jeweiligen
						Service Pack-Version
•	Hauptplatine:			Name, Chipsatz, BIOS-Version
•	CPU:				Typ und Geschwindigkeit (z. B. 2,4 GHz)
•	RAM:				Größe des Hauptspeichers (z. B. 512 MB)
•	CD/DVD-Brenner:			Hersteller und Modell
•	Art des Defekts: 			Absturz, Videoqualitätsprobleme, Installationsproblem etc.
•	Kurze Beschreibung des Defekts
•	Angaben darüber, wie der Defekt wiederholt werden kann 

Bitte kontaktieren Sie den Pinnacle Systems-Support, wie auf dem Ihrem Produkt beigelegten Support-Informationsblatt beschrieben.