Pinnacle MediaCenter / Pinnacle TVCenter

Soubor Readme pro verzi 4.24 programu                            13.09.2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento soubor obsahuje důležité informace o použití aplikace Pinnacle MediaCenter. V případě potíží se softwarem si přečtěte příručku k aplikaci a tento soubor.

Obsah:

1.00  Důležité tipy
2.00  Podporovaný hardware
3.00  Podporované operační systémy
4.00  Databáze médií
5.00  Tipy pro použití aplikace
6.00  Známá omezení
7.00  Změny předchozích verzí ovladače
8.00  Odborná pomoc společnosti Pinnacle Systems

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Důležité tipy

§	Používáte-li televizní USB přijímač, neodpojujte zařízení USB2 během nahrávání záznamu nebo sledování televize/videa.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Podporovaný hardware

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Podporované operační systémy

§	Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo vyšší
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

K instalaci je nutné oprávnění správce.
K použití aplikace je nutné oprávnění typu "standardní uživatel" (skupina: hlavní uživatelé) nebo vyšší.

Doporučujeme instalovat všechny aktuální aktualizace Service Pack systému Windows.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Databáze médií

Odstranění databáze médií

Po odinstalování aplikace Pinnacle MediaCenter zůstane databáze médií zachována. Po dokončení nové instalace může být použita znovu. Chcete-li odstranit databázi médií, klepnutím v Ovládacích panelech na položku Software nejprve odinstalujte modul Microsoft SQL Server Desktop Engine a pak odstraňte adresář C:\Programs\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS.

Import médií prostřednictvím sítě

Chcete-li importovat soubor médií z jiného počítače v síti pomocí aplikace Pinnacle MediaManager, je třeba přiřadit službě Pinnacle Systems Media Service potřebná práva. To lze provést následujícím postupem: v Ovládacích panelech klepněte na položku Správa a pak na volbu Služby. Poklepejte na službu Pinnacle Systems Media Service. Pak klepněte na kartu Registrovat a zadejte účet, který má přiřazena práva pro přístup k jiným počítačům v síti. Zadejte dvakrát heslo a potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Provedené změny se projeví po restartování služby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Tipy pro použití aplikace

!! Upozornění: Některé vlastnosti nejsou dostupné u všech produktů. Tyto vlastnosti jsou označeny (*)

Nastavení

Všechna nastavení aplikace Pinnacle MediaCenter lze nakonfigurovat v dialogovém okně Rozšířená nastavení, které se zobrazí v režimu zobrazení počítače (dvoustopé rozhraní). Dialogové okno lze zobrazit klepnutím na ikonu Nastavení v nabídce Programy ve skupině Pinnacle.
Nejdůležitější nastavení aplikace Pinnacle MediaCenter lze nakonfigurovat také v nabídce Nastavení ve vzdáleném zobrazení (desetistopé rozhraní).

Nahrávání filmů pro zařízení Sony® Playstation® Portable a Apple® iPod® (*)

Pokud chcete nahrávat filmy pro tato zařízení, je nutné zvolit příslušný formát nahrávání v programu PMC Settings nebo přímo v aplikaci PMC. Po správném nahrání souboru je nutné film převést podle postupu popsaného v následující části.

Pokud chcete převedený film přenést do zařízení iPod, které dokáže přehrávat video, spusťte program iTunes a proveďte import souboru ve formátu MP4. U zařízení PSP vložte paměťovou kartu Memory Stick Duo, nastavte zařízení do režimu USB a připojte jej k počítači. Přejmenujte soubor převedeného filmu na soubor s názvem "M4Vxxxxx.MP4", kde "xxxxx" znamená náhodné pětimístné číslo, například: "M4V00042.MP4". Znaky "M4V" v názvu souboru musí být napsány velkými písmeny.

Program PMC Settings

Spusťte program PMC Settings z pracovní plochy nebo ze skupiny programů a přejděte na stránku "Nahrávání". V části "Nastavení záznamu na pevný disk" můžete zvolit odpovídající formát: 
·	Sony PSP
·	Apple iPod

Toto nastavení bude používáno pro okamžité nahrávání.

Pinnacle MediaCenter

Správný formát nahrávání je v aplikaci PMC nutné nastavit ručně na stránce "TV: Ruční nahrávání" zvolením možnosti 

·	Sony PSP
·	Apple IPod

Převod filmů pro zařízení Sony® Playstation® Portable a Apple® iPod® (*)

Pokud chcete pro tato zařízení převádět filmy, spusťte aplikaci Pinnacle MediaManager a proveďte import filmu. Poté vyberte film z knihovny a klepněte na něj pravým tlačítkem. Zvolte možnosti Convert (Převod) a Convert to (Převést) a poté vhodný profil převodu. Zelená šipka v levém sloupci označuje dokončení převodu. Tato akce může trvat delší dobu než několik minut, v závislosti na délce filmu a výkonu počítače.
Ve výchozím nastavení bude převedený film uložen ve složce C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\Media\Video. Tuto složku lze v aplikaci MediaManager změnit pomocí voleb File (Soubor) - Preferences (Předvolby) - General (Obecné) - Directories (Adresáře).

Pokud chcete převedený film přenést do zařízení iPod, které dokáže přehrávat video, spusťte program iTunes a proveďte import souboru ve formátu MP4. U zařízení PSP vložte paměťovou kartu Memory Stick Duo, nastavte zařízení do režimu USB a připojte jej k počítači. Přejmenujte soubor převedeného filmu na soubor s názvem "M4Vxxxxx.MP4", kde "xxxxx" znamená náhodné pětimístné číslo, například: "M4V00042.MP4". Znaky "M4V" v názvu souboru musí být napsány velkými písmeny.

Spusťte Průzkumníka a vyhledejte zařízení. Zkopírujte přejmenovaný soubor ve formátu MP4 do složky X:\MP_ROOT\100MNV01, kde "X" představuje písmeno jednotky zařízení PSP. Pokud uvedené adresáře neexistují, vytvořte je.

Zvukové karty

Následující dvě specifické konfigurace zvukových karet se týkají pouze produktů PCTV, které jsou ke zvukové kartě připojeny pomocí kabelu (prostřednictvím vstupu line-in). Tyto konfigurace nejsou nutné pro zařízení Pinnacle PCTV 310e připojené pomocí portu USB.

§	Soundblaster Audigy: 
Pokud používáte zvukovou kartu Soundblaster Audigy, je třeba v nástroji Windows Mixer nakonfigurovat následující nastavení:
-	Otevřete nástroj Windows Mixer.
-	V nabídce Options (Možnosti) klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti) a vyberte položku SB Audigy 2 ZS Audio.
-	Deaktivujte u příslušných vstupů (Aux/Line/CD) přepínač ztlumení zvuku (Mute off) a zvyšte hlasitost.
-	V nabídce Options (Možnosti) klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti), aktivujte volbu Analog Mix (Analogový mix) a otevřete mixážní pult pro nahrávání.
-	V nabídce Options (Možnosti) mixážního pultu klepněte na položku Advanced Settings (Rozšířená nastavení).
-	Klepněte na položky Analog Mix (Analogový mix) Advanced (Rozšířené) povolte volbu Record without Monitoring (Nahrát bez sledování).

§	Zvukové zařízení HD Audio:
Jestliže jako zvukovou kartu používáte zařízení HD Audio a při sledování televize v aplikaci Pinnacle MediaCenter je zvuk doprovázen ozvěnou, změňte v nástroji Windows Mixer následující nastavení:
-	Otevřete nástroj Windows Mixer.
-	V nabídce Options (Možnosti) klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti) a vyberte výstupní zařízení, které jste dříve zvolili v dialogovém okně Nastavení aplikace Pinnacle MediaCenter.
-	V seznamu v dolní části nyní aktivujte vstup, který jste dříve vybrali v dialogovém okně Nastavení aplikace Pinnacle MediaCenter, a pak pro tento vstup nastavte ztlumení.
Není-li v nástroji Windows Mixer uveden vstup, jehož název se shoduje s názvem vstupu pro nahrávání (například C-Media Audio), je třeba postupovat následujícím způsobem:
-	V mixážním pultu pro nahrávání klepněte v nabídce Options (Možnosti) na příkaz Advanced Settings (Rozšířená nastavení).
-	V nabídce Advanced (Rozšířené) vstupu pro nahrávání deaktivujte volbu Monitoring (Sledování).

Aplikace Pinnacle MediaCenter a Pinnacle ShowCenter

Aplikace Pinnacle MediaCenter verze 3.3 umožňuje používat současně aplikaci Pinnacle MediaCenter a aplikaci Pinnacle ShowCenter verze 1.7.
Avšak zatímco seznamy skladeb Rhapsody vytvořené v aplikaci Pinnacle ShowCenter je možné v aplikaci Pinnacle MediaCenter zobrazit, nelze je v této aplikaci přehrát.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§ Podporovaný hardware:  
	- PCTV 60e
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§ Další instalační soubory ovladače MS MCE2005 najdete na disku CD-ROM <Driver\MS MCE2005>.

§ Pro použití funkce televize v prostředí aplikace MCE2005 je nutný dekodér disků DVD s certifikátem MCE.

§ V případě zařízení Pinnacle PCTV 200e používaného v prostředí aplikace MCE 2005 duálního tuneru by nemělo být měněno připojení nebo opětovné připojení portu USB.  Jinak může být nutné odinstalovat zařízení pomocí Správce zařízení, odpojit zařízení, restartovat systém, a pak zařízení opět připojit a znovu nainstalovat ovladač zařízení (v takovém případě se může zobrazit zpráva Tuner not found (Tuner nebyl nalezen.)).

DirectX VA

Akcelerátor grafické karty můžete v programu zapnout pomocí příkazu Zobrazení v nabídce Nastavení. Chcete-li použít tuto funkci, musí být v počítači nainstalována grafická karta kompatibilní s rozhraním DirectX9.

Pinnacle DataReceiver

Zařízení DataReceiver v současnosti podporuje pouze jedinou sadu hardwaru SAT. Pokud máte nainstalovanou více než jednu sadu hardwaru (PCTV 400e, PCTV 400i), můžete nakonfigurovat další parametr, který vám umožní po startu programu vybrat hardware, jenž byste chtěli použít:

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

Your computer can start your PCTV automatically if the BIOS on your main board supports the "Power Management Event Signal" (PME) function over PCI.
 
Note that it may be necessary to first activate the PME function in the BIOS of your computer. 
Depending on your BIOS, this setting may be labeled in different ways, for example: 
"PME"
"Wake on PCI PME" 
"Wakeup on LAN" 
"Wake on Modem Ring"

Be sure to also follow the corresponding instructions found in the manual from the manufacturer of your main board.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Známá omezení

Funkce Obraz v obraze.

Tato funkce je určena pro zařízení s více přijímači. Teoreticky můžete použít několik produktů Pinnacle PCTV. Tento postup ale není vyzkoušen a nezaručujeme jeho úspěšnost.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§ U některých systémů může být nutné po odpojení zařízení počkat 10 sekund a teprve pak je znovu připojit. Jinak zařízení nebude nalezeno.

§ V případě zařízení Pinnacle PCTV 200e používaného v prostředí aplikace MCE 2005 duálního tuneru by nemělo být měněno připojení nebo opětovné připojení portu USB.  Jinak může být nutné odinstalovat zařízení pomocí Správce zařízení, odpojit zařízení, restartovat systém, a pak zařízení opět připojit a znovu nainstalovat ovladač zařízení (v takovém případě se může zobrazit zpráva Tuner not found (Tuner nebyl nalezen.)).

§ Pokud je zařízení Pinnacle PCTV 200e používáno s čipovými sadami základní desky ATI IGP-9x00, může po návratu z úsporného režimu ojediněle dojít k odinstalaci zařízení ve Správci zařízení.

§ Po první instalaci zařízení Pinnacle PCTV 200e se může stát, že po připojení prostřednictvím rozbočovače USB nebude zařízení rozpoznáno. V takovém případě zkuste zařízení od rozbočovače USB odpojit, chvíli počkat a pak je znovu připojit.

§ Zařízení Pinnacle PCTV 200e by NEMĚLO být používáno s rozbočovači USB, které nejsou napájeny elektrickým proudem. Zkontrolujte, zda jsou rozbočovače USB připojeny k externímu zdroji elektrické energie.

§ Celkové napětí aktivní antény může být pro všechny dostupné aktivní antény příliš slabé. Některé z nich vyžadují napětí 6 V/100 mA namísto stanovených 5 V.

§ Kvalitu příjmu je možné výrazně zlepšit použitím feritových pouzder, která jsou součástí balení.

§ V některých oblastech je vhodné nastavit ve svislém směru anténu, která je součástí balení.

Pinnacle PCTV 310e

Použijete-li místo systému Windows XP Home nebo Professional systém Windows XP Media Center Edition, nemusí v aplikaci Pinnacle MediaCenter fungovat analogové televize. V takovém případě stáhněte z webu podpory společnosti Pinnacle aktualizaci ovladače. Pokud problém přetrvává, spusťte soubor příkazů PCTV_STOP_MCE.cmd v adresáři, v němž je instalována aplikace Pinnacle MediaCenter. Bude tím povolena analogová televize, ale dočasně budou zakázány některé funkce systému Windows XP Media Center Edition. Restartujte počítač a zrušte provedené změny.

U počítačů založených na čipových sadách řady ATI IGP/IPX nebo SiS se můžete příležitostně setkat s vysokým zatížením procesoru a částečně rušeným náhledem analogové televize. U počítačů založených na čipových sadách řady VIA K8Txxx může občas docházet k zablokování systému. Těmto problémům se můžete vyhnout použitím ovladače PCI USB 2.0 (nebo ovladače PCMCIA USB 2.0 s externím napájením pro notebooky). Doporučujeme použít ovladače USB 2.0 založené na čipu NEC D720101xx (poslední dvě písmena nejsou důležitá). 

U analogových televizí nefunguje v současné době rozpoznávání názvů kanálů a teletext.

Může se občas stát, že kanál nebude po úspěšném vyhledání viditelný v aplikaci PMC. V takovém případě může být vhodné vytvořit v nastavení aplikace seznam oblíbených kanálů.

Dojde-li k velmi vysokému zatížení procesoru během sledování nebo nahrávání televizního vysílání, můžete také provést následující akce: a) vypnout zobrazení na displeji (OSD) a restartovat počítač; b) vypnout časový posun; c) snížit kvalitu nahrávání na VCD.

Může se stát, že zařízení PCTV 310e nebude správně fungovat po připojení k jinému portu USB, než byl původně použitý při instalaci. Nastane-li tato situace, zkuste zařízení připojit k původně použitému portu.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i a PCTV 310i:

Jestliže budete chtít použít externí kompozitní vstup, vyberte vstup S-video.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Změny předchozích verzí ovladače

§ Verze 4,0
	- 	Podpora PiP
	- 	Teletext s rozšířenými funkcemi
	- 	Rozšířené formáty nahrávání (PSP, iPOD)
	- 	Přepracovaný průvodce instalací
	- 	Přepracovaná odinstalace
	-	Podpora nového hardwaru
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ Verze 3.4:
- 	revidovaný seznam kanálů;
-	Opravy chyb: Dekódování AC3 v Austrálii
-	Nový ovladač: PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	podpora MS MCE2005 pro: PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§ Verze 3.3:
-	podpora nového hardwaru (PCTV 310e);
- 	revidovaný seznam kanálů.

§ Verze 3.2:
-	podpora nového hardwaru (PCTV 400e, PCTV 400i),
- 	podpora funkce DirectX VA,
- 	opravený průvodce,
-	zdokonalení správy oblíbených položek.

§ Verze 3.1:
-	podpora nového hardwaru (PCTV 110i, PCTV 310i),

§ Verze 3.0:
-        atraktivnější uživatelské rozhraní; dvě uživatelská rozhraní - jedno pro myš a klávesnici (dvoustopé) a jedno pro vzdálené ovládání (desetistopé);
-        lepší používání, výkon a odezva aplikace;
-        přímé nahrávání z televize nebo dalších zdrojů obrazu na disk DVD;
-        rádio FM (pro PCTV 110i a PCTV 310i) a digitální satelitní rádio (400i, 400e) s nahráváním a posunem času;
-        podpora poslechu rádia přes Internet;
-        elektronický průvodce programem integrovaný v dvoustopém i desetistopém rozhraní s možností vzdáleného ovládání 
(průvodce Midi EPG založený na teletextu, datech DVB nebo webu);
-        jednodušší instalace: nastavený průvodce pro televizi a aplikaci Pinnacle MediaManager;
-        podpora duálního zobrazení;
-        detekce a výběr režimu zvuku (stereo, mono L, mono R, jazyk, atd.);
-        detekce signálu WSS (widescreen) – automatický poměr stran (4:3, 16:9);
-        základní podpora pro dvě desky PCI (110i, 310i) (nahrávání jednoho pořadu a zároveň sledování jiného kanálu);
-        zachycení statických snímků (fotografií) z živého televizního vysílání;
-        titulky teletextu včetně nastavení průhlednosti;
-        záznamy ze vstupů analogového videa.

§ Verze 2.10:
-	stabilizované napájení antény elektrickým proudem během používání zařízení PCTV 300i DVB-T;
- 	optimalizovaná funkce vyhledávání stanic DVB-T;
- 	optimalizovaná podpora PAL-NC;
-	vylepšené nahrávání záznamů ze stanic, jejichž název obsahuje znak hvězdičky (*);
- 	zachování standardů televize při přepínání mezi stanicemi;
-	podpora dalších jazyků: čínština.

§ Verze 2.02:
-	optimalizovaná rychlost uživatelského rozhraní;
-	přepracované nahrávání naprogramovaného televizního vysílání;
-	podpora dalších jazyků: švédština.

§ Verze 2.01:
-	podpora nového hardwaru (PCTV MediaCenter 100i);
-	optimalizovaná podpora zvukového systému;
-	optimalizované nahrávání naprogramovaného televizního vysílání;
-	podpora dalších jazyků: francouzština, nizozemština, brazilská portugalština, ruština.

§ Verze 2.0: 
-	podpora nového hardwaru;
-	aplikace Pinnacle MediaCenter v rozhraní dvoustopém i desetistopém;
-	nové panely nabídky s možností navigace pomocí myši;
-	nový ovladač pro zařízení PCTV MediaCenter 300i s optimalizovaným hledáním kanálů;
-	optimalizovaná navigace DVD;
-	nové funkce videotextu: TOP a FLOF;
-	speciální, snadno použitelná aplikace podporující službu EPG televize;
-	optimalizované programování nahrávání televizních pořadů;
-	podpora dalších jazyků;
-	speciální průvodce instalací;
-	optimalizovaná aplikace pro rozšířená nastavení;
-	nové funkce v aplikaci Pinnacle MediaCenter: přehrávání médií s možností náhodného pořadí a opakování, další přechody fotografií.

§ Verze 1.5: spuštěná verze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Odborná pomoc společnosti Pinnacle Systems

Nové verze softwaru Pinnacle MediaCenter jsou k dispozici na webu společnosti Pinnacle:

http://www.pinnaclesys.com

Při kontaktování pracovníků odborné pomoci společnosti Pinnacle Systems mějte připraveny následující informace:

1	Produkt: 				Pinnacle MediaCenter
2	Sériové číslo: 				umístěno na obalu disku CD-ROM aplikace Pinnacle MediaCenter
3	Verze softwaru: 				4.2
4	Verze operačního systému: 		Windows XP včetně verze aktualizace Service Pack
5	Hlavní deska:				název, čipová sada, verze systému BIOS
6	Procesor CPU:				typ a rychlost (například Pentium 4 2,4 GHz)
7	Paměť RAM:				velikost hlavní paměti (například 512 MB)
8	Vypalovací jednotka disků CD/DVD:	výrobce a model
9	Typ chyby: 				havárie, problémy s kvalitou videa, problémy s instalací, apod.
10	Stručný popis chyby
11	Informace o možnosti reprodukce chyby

Při kontaktování odborné pomoci společnosti Pinnacle Systems postupujte podle pokynů uvedených v seznamu informací pro odbornou pomoc, který je součástí produktu.