Pinnacle MediaCenter / Pinnacle TVCenter

READ ME Fil til Version 4.24                                    	13.09.2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne fil indeholder vigtige informationer for brugen af Pinnacle MediaCenter. Hvis der er problemer med softwaren, læs da manualen såvel som denne fil.

Indhold:

1.00  Vigtige tips
2.00  Understøttet hardware
3.00  Understøttede operativsystemer
4.00  Mediedatabase
5.00  Tips om anvendelse
6.00  Kendte begrænsninger
7.00  Ændringer i forhold til tidligere versioner af driver
8.00  Pinnacle Systems Support

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Vigtige tips

§	Når du anvender en USB TV-tunerenhed, må du ikke tage USB2-enheden ud, mens du optager eller ser TV eller video.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Understøttet hardware

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Understøttede operativsystemer

§	Microsoft Windows XP Service Pack 2 eller senere
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

Installationen kræver at du har administratorrettigheden.
For at anvende funktionerne, skal du være "standard bruger" (gruppe: hovedbrugere) eller have højere rettigheder.

Det anbefales at alle tilgængelige Windows Service Packs installeres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Mediedatabase

Sådan sletter du mediedatabasen

Mediedatabasen slettes ikke, hvis du afinstallerer Pinnacle MediaCenter. Den kan bruges igen efter en geninstallation. Hvis du ønsker at slette mediedatabasen, skal du først afinstallere Microsoft SQL Server Desktop Engine via kontrolpanel/tilføj eller fjern programmer og derefter slette mappen C:\Programmer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS.

Sådan importerer du mediefiler via netværket

For at importere mediefiler fra en anden computer på netværket med Pinnacle MediaCenter, skal du give rettighederne til tjenesten Pinnacle Systems Media Service. For at gøre dette skal du gå ind i kontrolpanel/Administration/Tjenester. Dobbeltklik tjenesten Pinnacle Systems Media Service. Vælg fanen Log På og indtast en konto, der har rettighed til at få adgang til andre computere på netværket. Indtast password to gange og bekræft med OK. Tjenesten skal genstartes, før ændringerne træder i kraft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Tips om anvendelse

!! Bemærk: Nogle funktioner er ikke tilgængelige i alle produkter. Disse funktioner er markeret med (*)

Indstillinger

Alle indstillingerne til Pinnacle MediaCenter kan ændres i Udvidede Indstillinger i PC-tilstand (60cm UI). Det kan du finde ved at dobbeltklikke på ikonet Indstillinger i Pinnacle programgruppen.
De vigtigste indstillinger til Pinnacle MediaCenter kan også foretages i menuen "indstillinger" i TV-tilstand (3m UI).

Optagelse af film til Sony® Playstation® Portable og Apple® iPod® (*)
For at optage film til disse enheder skal du vælge et passende optageformat enten i PMC Settings eller direkte i PMC. Når en film er blevet korrekt optaget, skal du konvertere filmen som beskrevet i næste afsnit.
For at overføre en konverteret film til en videokompatibel iPod startes iTunes og MP4-filen importeres. Ved PSP indsættes en Memory Stick Duo. Indstil enheden til USB og slut den til din pc. Omdøb den konverterede film til "M4Vxxxxx.MP4", hvor "xxxxx" står for et femcifret tal – eksempel: "M4V00042.MP4". Husk at skrive "M4V" i filnavnet med store bogstaver.
PMC Settings
Start programmet PMC Settings fra skrivebordet eller programgruppen og vælg siden "Capture". Under "Hard disc capture settings" kan du vælge det tilsvarende format: 
·	Sony PSP
·	Apple iPod
Denne indstilling vil blive brugt til øjeblikkelige optagelser.
Pinnacle MediaCenter 
Du skal vælge 
·	Sony PSP
·	Apple IPod
for at indstille optageformatet korrekt ved brug af siden "TV:Record manually" i PMC-programmet. 
 
Konvertering af film til Sony® Playstation® Portable og Apple® iPod® (*)
For at konvertere en film til disse enheder skal du starte Pinnacle MediaManager og importere filmen. Vælg derefter filmen i mappevisningen og højreklik. Vælg Convert/Convert to og derefter en passende konverteringsprofil. Et ikon med en grøn pil i kolonnen længst til venstre indikerer, at konverteringen er færdig – bemærk venligst, at dette kan tage adskillige minutter afhængigt af filmens længde og PC’ens ydeevne.
Som standard gemmes konverterede filer under C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\Media\Video. Mappen kan ændres i MediaManager via File/Preferences/General/Directories.
For at overføre en konverteret film til en videokompatibel iPod startes iTunes og MP4-filen importeres. Ved PSP indsættes en Memory Stick Duo. Indstil enheden til USB og slut den til din pc. Omdøb den konverterede film til "M4Vxxxxx.MP4", hvor "xxxxx" står for et femcifret tal – eksempel: "M4V00042.MP4". Husk at skrive "M4V" i filnavnet med store bogstaver.
Åbn en Stifinder og find enheden. Kopier den omdøbte MP4-fil til X:\MP_ROOT\100MNV01, hvor "X" står for PSP’ens drevbogstav. Opret venligst mapperne, hvis de ikke allerede findes.

Lydkort

Disse to specifikke lydkortskonfigurationer gælder kun for PCTV-produkter, der er tilsluttet med kabel (via line-in etc.) til lydkortet. De er ikke nødvendige for det USB-baserede PCTV 310e-produkt.

§	Soundblaster Audigy: 
Hvis du bruger et Soundblaster Audigy lydkort, skal du foretage følgende ændringer i Windows Mixer:
-	Åbn Windows Mixer.
-	Under Options\Properties, vælg SB Audigy 2 ZS Audio.
-	Deaktivér  mute-knappen (Mute off) for det tilsvarende input (Aux/Line/CD) og skru op for volumen.
-	Under Options\Properties, aktivér muligheden Analog Mix og åbn optagelsesmixeren.
-	I menuen Options, vælg Advanced Settings.
-	Under Analog Mix/Advanced, aktivér funktionen Record without Monitoring.

§	HD lydenheder:
Hvis du anvender en HD lydenhed til dit lydkort, og der er et ekko, når du ser TV med Pinnacle MediaCenter, skal du ændre følgende indstillinger i Windows Mixer:
-	Åbn Windows Mixer.
-	Under Options\Properties, vælg den output enhed, som du tidligere valgte i indstillinger for Pinnacle MediaCenter.
-	I listen nedenunder skal du nu aktivere det input, som du tidligere valgte i indstillinger for Pinnacle MediaCenter og slå dette input fra. (mute).
Hvis der ikker er noget input i listen, som hedder det samme som det til optagelse (f.eks. C-Media Audio), skal du gøre følgende:
-	Vælg Options\Advanced Settings i optagelsesmixeren.
-	Under menuen Advanced i optagelsesinput, skal du deaktivere funktionen Monitoring.

Pinnacle MediaCenter og Pinnacle ShowCenter

Pinnacle MediaCenter version 3.3 giver dig mulighed for at anvende Pinnacle MediaCenter og Pinnacle ShowCenter version 1.7 samtidig.
Du skal dog være opmærksom på, at selvom Rhapsody playlists, som er lavet i Pinnacle ShowCenter kan vises i Pinnacle MediaCenter, kan de endnu ikke afspilles i Pinnacle MediaCenter.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§ Understøttet hardware :
- PCTV 60e
- PCTV 110i
- PCTV 200e
- PCTV 300i
- PCTV 310i

§ Du kan finde en ekstra driver til MS MCE2005 på cd’en <Driver\MS MCE2005>

§ Du skal bruge en MCE-godkendt DVD dekoder for at få TV funktionalitet MCE2005

§ Undgå at ændre forbindelser for USB-porte i Pinnacle PCTV 200e, når det anvendes i dual-tuner MCE 2005 miljøer - ellers kan afinstallering af enheder i enhedsstyring og afbrydelse af enheder ved genstart af systemet og geninstallering af enhedsdrivere blive nødvendigt. (Meddelelsen "Tuner ikke fundet" kan i så fald blive vist).

DirectX VA

Du kan tilslutte grafikkorts acceleratoren under ‘Vis’ i programmets Indstillings-menu. For at benytte denne funktionen, skal du have et DirectX9-kompatibelt grafikkort installeret.

Pinnacle DataReceiver
For tiden kan DataReceiver kun understøtte en enkelt SAT hardware. Hvis du har mere end en hardware (PCTV 400e, PCTV 400I) installeret, kan du i stedet konfigurere en ekstra parameter, der tillader dig at udvælge den hardware, du gerne vil benytte, når du starter programmet:

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

Your computer can start your PCTV automatically if the BIOS on your main board supports the "Power Management Event Signal" (PME) function over PCI.
 
Note that it may be necessary to first activate the PME function in the BIOS of your computer. 
Depending on your BIOS, this setting may be labeled in different ways, for example: 
"PME"
"Wake on PCI PME" 
"Wakeup on LAN" 
"Wake on Modem Ring"

Be sure to also follow the corresponding instructions found in the manual from the manufacturer of your main board.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Kendte begrænsninger

Picture-In-Picture-funktion.

Denne funktioner er designet til multi-tunerenheder. Teoretisk set kan du benytte en kombination af Pinnacle PCTV-produkter, men dette er ikke testet og det er heller ikke garanteret at det vil fungere.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§ Med nogle systemer kan du blive nødt til at vente op til 10 sekunder, før du kan tilslutte enheden igen, hvis du har afbrudt den. Ellers kan enheden ikke findes.

§ Undgå at ændre forbindelser for USB-porte i Pinnacle PCTV, når det anvendes i dual-tuner MCE 2005 miljøer - ellers kan afinstallering af enheder i enhedsstyring og afbrydelse af enheder ved genstart af systemet og geninstallering af enhedsdrivere blive nødvendigt. (Meddelelsen "Tuner ikke fundet" kan i så fald blive vist).

§ Pinnacle PCTV kan sporadisk forsvinde i enhedsstyring, efter du er vendt tilbage fra standby, hvis det anvendes sammen med ATI IGP-9x00 motherboard chipsets.

§ Pinnacle PCTV kan nogle gange ikke genkendes ved første installation, hvis det er forbundet via USB hub - prøv at afbryde, vente og tilslutte USB-hubben igen.

§ Pinnacle PCTV må IKKE bruges med USB-hub uden strømforsyning. Sørg for at USB-hub er tilsluttet eksterne strømkilder.

§ Aktiv antennespænding kan være for lav for alle tilgængelige antenner - nogle af disse skal bruge 6V/100mA i stedet for 5V. 

§ Brug feritterne, som er inkluderet i pakken, da de kan forbedre modtagekvaliteten markant.

§ I nogle områder er det en god idé at opsætte antennen, som er inkluderet i pakken, horisontalt.

Pinnacle PCTV 310e

Analogt tv vil muligvis ikke virke i Pinnacle MediaCenter ved brug af Windows XP Media Center Edition i stedet for Windows XP Home eller Professional. Hvis dette sker, besøg da Pinnacle support-websitet og hent en driveropdatering. Hvis problemet fortsætter, kan du køre kommandofilen PCTV_STOP_MCE.cmd i mappen, hvor Pinnacle MediaCenter er installeret. Dette aktiverer analogt tv, men deaktiverer midlertidigt noget funktionalitet i Windows XP Media Center Edition. Genstart for at fortryde effekterne.

På maskiner baseret på chipsets fra ATI IGP/IPX- eller SIS-familien, kan du nogle gange opleve høj CPU-belastning og en delvist forstyrret analog tv-visning.
På maskiner baseret på chipsets fra VIA K8Txx-familien, kan du opleve, at systemet af og til fryser. Brug af en PCI USB 2.0-controller undgå sådanne problemer (eller en PCMCIA USB 2.0-controller med ekstern strømforsyning til notebooks). Vi anbefaler USB 2.0-controllere baseret på en NEC D720101xx-chip (de sidste to bogstaver er ikke vigtige). 

Genkendelse af kanalnavne og tekst-tv virker i øjeblikket ikke for analogt tv.

Nogle gange kan det ske, at ingen kanaler er synlige i PMC-programmet efter en succesfuld kanalsøgning. I så fald vil det muligvis hjælpe at oprette en kort liste over favoritkanaler i indstillingsprogrammet.

Hvis du oplever en meget høj CPU-belastning under tv-visning eller optagelse, kan du prøve: a) at slukke for skærmdisplayet (OSD) og genstarte b) slukke for tidsskifte c) sænke optagekvaliteten til VCD.

Det kan ske, at din PCTV310e ikke virker korrekt på en USB-port, der er forskellig fra den, hvor den først blev installeret. Hvis dette sker, prøv da at tilslutte den til den oprindelige port.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i og PCTV 310i:

Hvis du ønsker at benytte det eksterne sammensatte input, så vælg inputtet S-video.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Ændringer i forhold til tidligere versioner af driver

§ Version 4.0
	- 	Understøttelse for PiP
	- 	Avancerede teletekst-funktioner
	- 	Avancerede optageformater (PSP, iPOD)
	- 	Omstruktureret Installationsguide
	- 	Omstruktureret UI
	-	Understøttelse for ny hardware
	(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ Version 3.4:
-	Reviderede kanallister
- 	Bug fix: AC3-dekodning i Australien
- 	Ny driver: PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	Understøttelse af MS MCE2005 for: PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§ Version 3.3:
-	Ny understøttelse til hardware (PCTV 310e)
-	Reviderede kanallister

§ Version 3.2:
-	Ny understøttelse til hardware (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	DirectX VA understøttelse
- 	Revideret wizard
-	Forbedret håndtering af Favorites

§ Version 3.1:
-	Ny hardware support (PCTV 110i, PCTV 310i)

§ Version 3.0:
-        Mere attraktiv brugergrænseflade; to brugergrænseflader, én til kontrol af mus/keyboard (60cm), én til fjernbetjening (3m)
-        Større brugbarhed, ydeevne og svarhastighed for applikationer
-        Optag direkte til DVD fra TV eller andre videokilder
-        FM radio (til PCTV 110i og PCTV 310i) og digital satellit radio (400i, 400e) med optagelse og tidsskift
-        Understøttelse af Internetradio 
-        Elektronisk programguide integreret i de to brugerflader - kan styres med fjernbetjening. ("Midi EPG" baseret på TekstTV, DVB data og/eller internet)
-        Lettere installation: Set-up wizard til TV og Pinnacle MediaManager
-        Dual display support
-        Søg og vælg audioindstilling (stereo, mono L, mono R, sprog, osv.)
-        WSS (widescreen) signalsøgning – autoformat (4:3, 16:9)
-        Basissupport for to PCI-kort (110i, 310i) (optag ét program, mens du ser en anden kanal)
-        Gem stillbilleder (snapshots) fra Live TV
-        Gennemsigtige undertekster fra TekstTV
-        Optag fra analoge videoinputs

§ Version 2.10:
-	Stabil strømtilførsel til antennen under anvendelse af PCTV 300i DVB-T 
- 	Optimeret DVB-T stationsøgning
- 	Optimeret PAL-NC support
-	Forbedret optagelse af stationer, hvis navn indeholder en asterisk " * "
- 	Bibeholdte TV-standarder ved stationskift
-	Yderligere understøttelse af sprog: kinesisk

§ Version 2.02:
-	Optimeret hastighed i brugerinterface
-	Programmeret TV-optagelse er blevet omarbejdet 
-	Yderligere understøttelse af sprog: svensk

§ Version 2.01:
-	Ny hardware support (PCTV MediaCenter 100i)
-	Optimeret understøttelse af lydsystem
-	Optimeret programmeret TV-optagelse
-	Yderligere understøttelse af sprog: fransk, hollandsk, brasiliansk portugisisk, russisk

§ Version 2.0: 
-	Ny hardwaresupport
-	Pinnacle MediaCenter 3m og 60cm brugerflade
-	Nye menuer, som kan navigeres med musen
-	Ny driver til PCTV MediaCenter 300i med optimeret kanalsøgning
-	Optimeret DVD navigation
-	Nye videotekst funktioner: TOP og FLOF
-	Særlig, letanvendelig funktion med understøttelse af EPG service tvtv
-	Optimeret programmering af optagelse af TV-programmer
-	Yderligere understøttelse af sprog
-	Særlig installation-wizard
-	Optimeret funktion for udvidede indstillinger
-	Nye funktioner i Pinnacle MediaCenter: Mediafspilning med Shuffle og Repeat, så vel som yderligere foto-overgange

§	Version 1.5: forberedt version

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Pinnacle Systems Support

Nye udgaver af Pinnacle MediaCenter software er tilgængelige på Pinnacles hjemmeside:

http://www.pinnaclesys.com

Hav følgende oplysninger klar ved kontakt til Pinnacle Systems Support:

1	Produkt: 				Pinnacle MediaCenter
2	Serienummer: 			Findes på coveret til din Pinnacle MediaCenter CD
3	Software version: 			4.2
4	Operativsystem version: 		Windows XP herunder Service Pack-version
5	Bundkort:				Navn, chipset, BIOS version
6	CPU:				Type og hastighed (f.eks. Pentium 4, 2.4 GHz)
7	RAM:				Størrelse på hovedhukommelse (f.eks. 512 MB)
8	CD/DVD brænder:			Mærke og model
9	Problem:	 			Crash, problemer med videokvaliteten, installationsproblemer, osv.
10	Kort beskrivelse af problemet
11	Information om hvordan problemet kan fremkaldes

Kontakt Pinnacle Systems Support som beskrevet i bladet med supportinformation, som fulgte med produktet.