Pinnacle MediaCenter / Pinnacle TVCenter

FONTOS fájl a 4.24-s verziójú programhoz                          2006.09.13.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelen fájl fontos információkat tartalmaz a Pinnacle MediaCenter használatával kapcsolatban. Szoftverrel kapcsolatos problémák esetén ezen fájlon kívül olvassa el az útmutatót is.

Tartalom:

1.00  Hasznos tippek
2.00  Támogatott hardver
3.00  Támogatott operációs rendszerek
4.00  Média-adatbázis
5.00  A működtetéssel kapcsolatos tippek
6.00  Ismert korlátozások
7.00  A korábbi illesztőprogramok módosításai
8.00  A Pinnacle Systems támogató szolgálata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00  Hasznos tippek

§	USB szabványú TV-tuner használata esetén videó és TV-műsor felvétele vagy megtekintése közben ne húzza ki az USB2 eszközt.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Támogatott hardver

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00  Támogatott operációs rendszerek

§	A Microsoft Windows XP Service Pack 2-es vagy újabb verziója
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

A telepítéshez rendszergazdai jogosultság szükséges.
Ahhoz, hogy használhassa az alkalmazásokat, „általános jogú felhasználónak” (csoport: fő felhasználók) kell lennie, vagy magasabb szintű jogosultsággal kell rendelkeznie.

Tanácsos az összes Windows Service Pack szervizcsomagot telepíteni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Média-adatbázis

A média-adatbázis törlése

A Pinnacle MediaCenter eltávolításakor a média-adatbázis a számítógépen marad, és újbóli telepítéskor ismét használható. Ha törölni szeretné a média-adatbázist, először távolítsa el a Vezérlőpult Szoftver alkalmazása segítségével a Microsoft SQL Server Desktop Engine programot, majd törölje a C:\Programs\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS könyvtárat.

Médiafájlok importálása a hálózaton keresztül

Ha a Pinnacle MediaManager használatával kíván médiafájlokat importálni a hálózat egy másik számítógépéről, hozzá kell rendelnie a szükséges jogosultságokat a Pinnacle Systems Media Service szolgáltatáshoz. Ehhez válassza a Vezérlőpult Felügyelet alkalmazásának Szolgáltatások elemét. Kattintson duplán a Pinnacle Systems Media Service elemre. Válassza a Regisztrálás lapot, és adjon meg egy olyan fiókot, mely rendelkezik a hálózat más számítógépeinek eléréséhez szükséges jogosultságokkal. Írja be kétszer a jelszót, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A módosítások csak a szolgáltatás újraindításakor lépnek életbe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 A működtetéssel kapcsolatos tippek

!! Vigyázat : Egyes funkciókkal nem mindegyik termék rendelkezik. Ezeket a funkciókat csillag (*) jelöli.

Beállítások

A Pinnacle MediaCenter minden beállítása megadható a monitoron megjelenített Speciális beállítások párbeszédpanelen. A megjelenítéshez kattintson a Pinnacle programcsoportban a Beállítások ikonra.
Ezenkívül a Pinnacle MediaCenter fontosabb beállításai megadhatók távirányított nézetben is a „Beállítások” menüben.

Filmrögzítés Sony® Playstation® Portable vagy Apple® iPod® készülék esetén (*)

Ezen készülékeknél a filmek rögzítéséhez a PMC Settings alkalmazásban vagy magában a PMC eszközön ki kell választania a megfelelő rögzítési formátumokat. A fájl megfelelő rögzítését követően a következő részben leírtak szerint konvertálnia kell a filmet.

A konvertált film videolejátszásra alkalmas iPod készülékre történő átviteléhez indítsa el az iTunes szoftvert, és importálja az MP4-fájlt. PSP készülék esetén helyezzen be egy Memory Stick Duo kártyát, állítsa a készüléket USB üzemmódra, és csatlakoztassa azt a számítógéphez. A konvertált filmet nevezze át „M4Vxxxxx.MP4”-re, ahol az xxxxx karakterek helyén egy tetszőleges ötjegyű számnak kell szerepelnie, például: „M4V00042.MP4”. Győződjön meg arról, Hogy a fájlnév „M4V” része nagybetűkkel van-e írva.

PMC Settings

Indítsa el a PMC Settings alkalmazást az asztalról vagy a megfelelő programcsoportból, és válassza a „Capture” (Rögzítés) lapot. A „Hard disc capture settings” (Merevlemezre rögzítés beállításai) területen kijelölheti a megfelelő formátumot: 
·	Sony PSP
·	Apple IPod

Ez a beállítás az azonnali felvételekre vonatkozik.

Pinnacle MediaCenter

A rögzítési formátum megfelelő beállításához a PMC alkalmazás „TV: Record manually” (TV: Manuális felvétel) lapján az 

·	Sony PSP
·	Apple IPod

beállítást kell megadnia.  

Filmek konvertálása Sony® Playstation® Portable vagy Apple® iPod® készülék esetén (*)

Amennyiben a filmet ezen eszközök valamelyike számára szeretné konvertálni, indítsa el a Pinnacle MediaManager alkalmazást, és importálja a filmet. Ezután könyvtár nézetben válassza ki a filmet és az egér jobb gombjával kattintson rá. Válassza a helyi menü Convert/Convert to (Konvertálás/Konvertálás a következőre) parancsát, majd egy megfelelő konvertálási profilt. A konvertálás elkészültét a bal szélső oszlopban látható zöld nyílikon jelzi – ne feledje, hogy ez a művelet a film hosszától és a számítógép teljesítményétől függően jó pár percig is eltarthat.
A konvertált fájl alapértelmezett esetben a C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\Media\Video mappába kerül. Az alapértelmezett könyvtár a MediaManager alkalmazás File/Preferences/General/Directories (Fájl/Egyéni beállítások/Általános/Könyvtárak) beállítása segítségével módosítható.

A konvertált film videolejátszásra alkalmas iPod készülékre történő átviteléhez indítsa el az iTunes szoftvert, és importálja az MP4-fájlt. PSP készülék esetén helyezzen be egy Memory Stick Duo kártyát, állítsa a készüléket USB üzemmódra, és csatlakoztassa azt a számítógéphez. A konvertált filmet nevezze át „M4Vxxxxx.MP4”-re, ahol az xxxxx karakterek helyén egy tetszőleges ötjegyű számnak kell szerepelnie, például: „M4V00042.MP4”. Győződjön meg arról, Hogy a fájlnév „M4V” része nagybetűkkel van-e írva.

Nyissa meg a File Explorer alkalmazást, és keresse meg az eszközt. Másolja az átnevezett MP4-fájlt az X:\MP_ROOT\100MNV01 mappában, ahol „X” a PSP meghajtóbetűjele. Ha a fenti elérési út még nem létezik, hozza létre a megfelelő könyvtárakat.

Hangkártyák

Az alábbi két hangkártya-beállítási lépéssorozat csak azon PCTV termékekre vonatkozik, amelyek kábellel (például a vonalbemeneten keresztül) vannak összekötve a hangkártyával. Végrehajtásuk az USB alapú Pinnacle PCTV 310e termék esetében nem szükséges.

§	Soundblaster Audigy: 
Ha Soundblaster Audigy hangkártyát használ, meg kell adnia a Windows keverőben a következő beállításokat:
-	Indítsa el a Windows keverőt.
-	Kattintson az Options (Beállítások), majd a Properties (Tulajdonságok) elemre, és válassza az SB Audigy 2 ZS Audio lehetőséget.
-	Kapcsolja ki a megfelelő bemenet (Aux/Line/CD – Külső/vonalbemenet/CD) elnémítását (Mute off), és növelje a hangerőt.
-	Kattintson az Options (Beállítások), majd a Properties (Tulajdonságok) elemre, aktiválja az Analog Mix (Analóg bemenet keverése) beállítást, majd nyissa meg a felvételi keverőt.
-	A felvételi keverő Options menüjében válassza az Advanced Settings (Speciális beállítások) elemet.
-	Az Analog Mix csoportban az Advanced (Speciális) gomb megnyomása után jelölje be a Record without Monitoring (Felvétel figyelés nélkül) jelölőnégyzetet.

§	HD Audio hangeszközök:
Ha a hangkártyához HD Audio hangeszközt használ, és visszhangot hall, amikor a Pinnacle MediaCenter segítségével néz TV-t, módosítsa a Windows keverőben a következő beállításokat:
-	Indítsa el a Windows keverőt.
-	Kattintson az Options, majd a Properties elemre, és adja meg azt a kimeneti eszközt, melyet a Pinnacle MediaCenter Beállítások párbeszédpaneljén korábban már kiválasztott.
-	Az alsó listán aktiválja azt a bemenetet, melyet a Pinnacle MediaCenter Beállítások párbeszédpaneljén korábban már kiválasztott, majd némítsa el.
Ha a Windows keverőben nem található a keresett bemenet (például a C-Media Audio), hajtsa végre a következő műveleteket:
-	A felvételi keverő Options menüjében válassza az Advanced Settings elemet.
-	A felvételbemenet Advanced menüjében kapcsolja ki a Monitoring (Figyelés) beállítást.

Pinnacle MediaCenter és Pinnacle ShowCenter

A 3,3-es verziójú Pinnacle MediaCenter lehetővé teszi az 1.7-es Pinnacle ShowCenter és Pinnacle MediaCenter együttes használatát.
A Pinnacle ShowCenter segítségével létrehozott Rhapsody lejátszási listákat a Pinnacle MediaCenter megjeleníti ugyan, de jelenleg nem játssza le.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§ Támogatott hardver:  
	- PCTV 60e
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§ Az MS MCE2005 illesztőprogram telepítője a CD <Driver\MS MCE2005> mappájában található

§ Az MCE2005 TV funkciójának használatához MCE-kompatibilis DVD-dekóder szükséges.

§ Ha a Pinnacle PCTV 200e eszközt két hangolóegységgel rendelkező MCE 2005 környezetben használja, ne módosítsa az USB port csatlakozásait,  mert különben előfordulhat, hogy az eszközkezelőben el kell távolítani az eszközt, meg kell szüntetni az eszköz csatlakoztatását, és újra kell indítani a rendszert, majd az eszköz visszacsatlakoztatását követően újra kell telepíteni az eszközillesztőt (ilyenkor a program azt jelezheti, hogy nem található hangolóegység).

DirectX VA

A videokártyás gyorsítást a program Beállítások menüjének Megjelenítés nevű lapján kapcsolhatja be. A funkciót csak DirectX 9-kompatibilis videokártya használata mellett veheti igénybe.

Pinnacle DataReceiver

Jelenleg a DataReceiver csak egyetlen SAT-hardver-összeállítás használatát támogatja. Ha egynél több hardver-összeállítást használ (PCTV 400e, PCTV 400i), beállíthat egy olyan további paramétert, mely lehetővé teszi a program indításakor használni kívánt hardvereszköz kiválasztását:

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

Your computer can start your PCTV automatically if the BIOS on your main board supports the "Power Management Event Signal" (PME) function over PCI.
 
Note that it may be necessary to first activate the PME function in the BIOS of your computer. 
Depending on your BIOS, this setting may be labeled in different ways, for example: 
"PME"
"Wake on PCI PME" 
"Wakeup on LAN" 
"Wake on Modem Ring"

Be sure to also follow the corresponding instructions found in the manual from the manufacturer of your main board.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00  Ismert korlátozások

A Kép-a-képben funkció.

Ez a funkció több hangolóegységgel rendelkező eszközökhöz van tervezve. Elméletben lehetséges több Pinnacle PCTV termék egyidejű használata, ám mivel ez nincs tesztelve, a megfelelő működés nem garantált.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§ Egyes rendszerek esetében előfordulhat, hogy az eszköz kihúzása után akár 10 másodpercig is várni kell az újbóli csatlakoztatás előtt, különben a program nem találja meg az eszközt.

§ Ha a Pinnacle PCTV 200e eszközt két hangolóegységgel rendelkező MCE 2005 környezetben használja, ne módosítsa az USB port csatlakozásait,  mert különben előfordulhat, hogy az eszközkezelőben el kell távolítani az eszközt, meg kell szüntetni az eszköz csatlakoztatását, és újra kell indítani a rendszert, majd az eszköz visszacsatlakoztatását követően újra kell telepíteni az eszközillesztőt (ilyenkor a program azt jelezheti, hogy nem található hangolóegység).

§ ATI IGP-9x00 lapkakészletű alaplap használata esetén előfordulhat, hogy a Pinnacle PCTV 200e eszközkezelőbeli kapcsolata időnként megszűnik, miután a számítógép készenléti módból tért vissza.

§ A Pinnacle PCTV 200e első üzembe helyezésekor előfordulhat, hogy USB hubon keresztüli csatlakoztatását követően az eszközt nem ismeri fel a számítógép. Ilyenkor szüntesse meg a csatlakoztatást, várjon, majd csatlakoztassa ismét az eszközt a hubhoz.

§ A Pinnacle PCTV 200e NEM használható az elektromos hálózathoz nem csatlakoztatott USB hubokkal. Ellenőrizze az USB hubok külső áramforráshoz való csatlakozását.

§ Előfordulhat, hogy az aktív antenna-tápellátás feszültsége túl alacsony az összes aktív antennához. Egyes antennákhoz 5V helyett 6V/100mA szükséges.

§ A csomagban található ferritek használatával jelentősen javíthatja a vétel minőségét.

§ Bizonyos területeken érdemes a csomagban kapott antennát vízszintes helyzetben felállítani.

Pinnacle PCTV 310e

Amennyiben Windows XP Home vagy Professional helyett Windows XP Media Center Edition operációs rendszert használ, előfordulhat, hogy az analóg TV-adások vétele nem működik. Ebben az esetben töltse le az illesztőprogram frissítését a Pinnacle támogatói webhelyéről. Amennyiben a probléma ezzel nem szűnik meg, futtassa a PCTV_STOP_MCE.cmd parancsfájlt, amely abban a könyvtárban található, amelybe a Pinnacle MediaCenter szoftvert telepítette. A parancsfájl bekapcsolja az analóg TV funkciót, de átmenetileg letiltja a Windows XP Media Center Edition bizonyos szolgáltatásait. A szolgáltatások újbóli engedélyezéséhez újra kell indítania számítógépet.

ATI IGP/IPX vagy SiS lapkakészlettel rendelkező számítógépeken esetenként nagy processzorterhelés és előnézeti módban részben zavaros analóg TV-kép tapasztalható. A VIA K8Txxx lapkakészletcsaládon alapuló gépeken előfordulhat, hogy a rendszer néha lefagy. A problémák elkerülése érdekében használjon PCI csatolós (illetve hordozható számítógépeknél külső tápegységgel rendelkező PCMCIA csatolós), USB 2.0 szabványú vezérlőkártyát. A Pinnacle a NEC D720101xx lapkára épülő USB 2.0 vezérlőkártyákat ajánlja (a típusjelzés utolsó két betűjének nincs jelentősége). 

A csatornanév-felismerési és a teletext-funkció jelenleg analóg TV-adásoknál nem használható.

Esetenként sikeres csatornakeresés után a PMC programban nem láthatók csatornák. Ilyenkor segíthet, ha a beállító programban rövid listát készít kedvenc csatornáiról.

Amennyiben TV-nézés vagy felvétel közben rendkívül nagy processzorterhelést tapasztal, próbálkozhat a) a képernyőn való megjelenítési (OSD) funkció kikapcsolásával, majd a számítógép újraindításával, illetve b) az időeltolás kikapcsolásával, valamint c) a rögzítési minőségnek a VCD beállítási szintre való csökkentésével.

Előfordulhat, hogy a PCTV310e eszköz nem működik megfelelően, ha másik USB porthoz csatlakoztatja, mint amelyikhez az első telepítés során csatlakoztatva volt. Ebben az esetben próbálja ismét az eredetileg használt porthoz csatlakoztatni.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i és PCTV 310i:

Ha a külső összetett (kompozit) bemenetet szeretné használni, az S-Video bemenetet kell választania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 A korábbi illesztőprogramok módosításai

§ 4.0-s verzió
	- 	Kép-a-képben funkció
	- 	Fejlett teletext-funkciók
	- 	Fejlett rögzítési formátumok (PSP, iPOD)
	- 	Átdolgozott telepítővarázsló
	- 	Átdolgozott kezelőfelület
	-	Új hardvertámogatás
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ 3.4-es verzió
- 	Módosított csatornalisták
-	Hibajavítás: AC3-dekódolás (Ausztráliai használathoz)
-	Új illesztőprogram: PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	MS MCE2005 támogatás a következőkhöz: PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§ 3.3-as verzió
-	Új hardver támogatása (PCTV 310e)
- 	Módosított csatornalisták

§ 3.2-es verzió:
-	Új hardver támogatása (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	DirectX VA támogatása
- 	Átdolgozott varázsló
-	A Kedvencek továbbfejlesztett kezelése
§ 3.1-es verzió:
-	Új hardver támogatása (PCTV 110i, PCTV 310i)

§ 3.0-s verzió:
-        Vonzóbb felhasználói felület; két felhasználói felület – egy egérrel vagy billentyűzettel vezérelhető monitor és egy távirányítóval vezérelhető TV-képernyő
-        Jobb alkalmazáshasználhatóság, teljesítmény és válaszképesség
-        Közvetlen DVD-re írás TV-ből vagy más videoforrásból
-        FM rádióadás (PCTV 110i és PCTV 310i esetében) és digitális műholdas rádióadás (400i, 400e) ?          felvétellel és időeltolással
-        Internetes rádió támogatása
-        Távirányítóval vezérelhető elektronikus programkalauz, beépítve a monitoron és a TV-n megjelenített felületbe is 
(teletext alapú „Midi EPG”, DVB-adatok vagy web)
-        Egyszerűbb telepítés: telepítővarázsló a TV és a Pinnacle MediaManager beállításához
-        Kettős megjelenítés támogatása
-        Audio üzemmód felismerése és kiválasztása (sztereó, bal vagy jobb oldali monó, nyelv stb.)
-        Széles képernyős jel felismerése – automatikus képarány (4:3, 16:9)
-        Alaptámogatás két PCI-kártyához (110i, 310i) (felvétel közben egy másik csatorna nézhető)
-        Állóképek (pillanatfelvételek) készítése az élő TV-adásról
-        Áttetsző teletext feliratok
-        Felvétel analóg videobemenetről

§ 2.10-es verzió:
-	Az antenna stabilizált tápellátása a PCTV 300i DVB-T működtetésekor
- 	A DVB-T csatorna optimalizált keresése
- 	Optimalizált PAL-NC támogatás
-	Továbbfejlesztett felvétel azon állomásokról, melyek nevében csillag (*) szerepel
- 	A TV-szabványok megőrzése csatornaváltáskor
-	További nyelvek támogatása: kínai

§ 2.02-es verzió:
-	Optimalizált sebességű felhasználói felület
-	Továbbfejlesztett programozott TV-felvétel
-	További nyelvek támogatása: svéd

§ 2.01-es verzió:
-	Új hardver támogatása (PCTV MediaCenter 100i)
-	Optimalizált hangrendszer-támogatás
-	Optimalizált programozott TV-felvétel
-	További nyelvek támogatása: francia, holland, brazíliai portugál, orosz

§ 2.0-s verzió: 
-	Új hardver támogatása
-	Pinnacle MediaCenter monitoron és TV-képernyőn is megjeleníthető felhasználói felülettel
-	Egérrel kezelhető, új menüsorok
-	Új illesztőprogram a PCTV MediaCenter 300i verziójához optimalizált csatornakereséssel
-	Optimalizált DVD-navigálás
-	Új videoszöveges funkciók: TOP és FLOF
-	Könnyen kezelhető alkalmazás a tvtv elektronikus programkalauz szolgáltatásához
-	A TV-műsorok felvételének optimalizált programozása
-	További nyelvek támogatása
-	Speciális telepítővarázsló
-	Optimalizált alkalmazás a speciális beállításokhoz
-	A Pinnacle MediaCenter új funkciói: médiafájlok lejátszása véletlenszerű sorrendben vagy ismétléssel, további képátmenetek

§ 1.5-ös verzió: inicializált verzió

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 A Pinnacle Systems támogató szolgálata

A Pinnacle MediaCenter szoftver új verziói elérhetők a Pinnacle webhelyén:

http://www.pinnaclesys.com

A Pinnacle Systems támogató szolgálatának megkeresésekor az alábbi adatokat kell megadnia:

1	Termék: 				Pinnacle MediaCenter
2	Sorozatszám: 			A Pinnacle MediaCenter CD-jének borítóján található
3	A szoftver verziószáma: 		4.2
4	Az operációs rendszer verziószáma: 	Windows XP és a Service Pack verziószáma
5	Alaplap:				Név, lapkakészlet, BIOS-verzió
6	CPU:				Típus és sebesség (például 2,4 GHz-es Pentium 4-es) 
7	RAM:				A fő memória mérete (például 512 MB)
8	CD- vagy DVD-író:		Gyártó és típus
9	Hibatípus: 			Tönkremenés, problémák a képminőséggel, telepítési problémák stb.
10	A hiba rövid leírása
11	A hiba előidézéséhez szükséges információk

A Pinnacle Systems támogató szolgálatának eléréséhez olvassa el a termékhez mellékelt támogatási tájékoztatót.