Pinnacle MediaCenter/Pinnacle TVCenter

프로그램 버전 4.24 용 READ ME 파일                       2006년 9월13일

------------------------------------------------------------------------------------------------------

이 파일에는 Pinnacle MediaCenter 사용에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 소프트웨어에서의 문제는 파일과 매뉴얼을 읽어 주시기 바랍니다.

목차:

1.00  중요한 정보
2.00  지원되는 하드웨어
3.00  지원되는 운영 체제
4.00  미디어 데이터베이스
5.00  사용 상의 유용한 정보
6.00  알려진 제한 사항
7.00  이전 드라이버 버전으로 변경
8.00  Pinnacle Systems 지원

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00  중요한 정보

§	USB TV 튜너 장치를 사용할 경우 TV/비디오를 기록하거나 시청할 때 USB2 장치 연결을 해제하지 마십시오.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00  지원되는 하드웨어

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00  지원되는 운영 체제

§	Microsoft Windows XP 서비스 팩 2 이상
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

설치 시에 관리자 권한이 필요합니다.
응용 프로그램을 이용하기 위해서 ‘표준 사용자(그룹: 메인 사용자) 이상의 권한이 필요합니다.

또한 현재 이용 가능한 모든 Windows 서비스 팩을 설치하는 것이 바람직합니다.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00  미디어 데이터베이스

미디어 데이터베이스 삭제하기

Pinnacle MediaCenter를 제거하더라도 미디어 데이터베이스는 그대로 유지됩니다. 이 데이터베이스는 새로 설치한 후에도 재활용이 가능합니다. 이 미디어 데이터베이스를 삭제하려면 먼저 제어판/소프트웨어에서 Microsoft SQL Server Desktop Engine을 제거한 다음 디렉터리 C:\Programs\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS를 삭제합니다.

네트워크를 통해서 미디어 가져오기

Pinnacle MediaManager를 이용해서 다른 컴퓨터에 있는 미디어 파일을 가져오기 하려면 Pinnacle Systems Media Service의 서비스를 이용하기 위한 적절한 권한을 할당해야 합니다. 이렇게 하기 위해서는 제어판/관리 도구/서비스를 선택합니다. Pinnacle Systems Media Service를 더블 클릭합니다. 그 후 등록 탭을 선택한 다음 네트워크 상의 다른 컴퓨터에 대한 접근 권한을 가진 계정을 입력합니다. 패스워드를 두 번 입력한 다음 확인을 클릭해서 승인합니다. 변경 내용이 적용되려면 서비스를 다시 시작해야 합니다.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 사용 상의 유용한 정보

!! 주의: 일부 기능은 일부 제품에서 지원되지 않습니다. 이러한 기능은 (*)으로 표시됩니다.

설정

Pinnacle MediaCenter에서의 모든 설정은 PC 보기 모드(2 피트 UI)의 고급 설정 대화 상자에서 지정할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Pinnacle 프로그램 그룹의 설정 아이콘을 클릭하면 표시됩니다.
Pinnacle MediaCenter의 가장 중요한 설정 역시 원격 보기 모드(10 피트 UI)의 ‘설정’에서 지정 가능합니다.

Sony® Playstation® Portable과  Apple® iPod®에서 재생할 수 있는 영화 캡처(*)

이 휴대용 장치에서 사용하기 위해서 영화를 캡처하려면 PMC 설정 응용 프로그램이나 PMC에서 바로 적절한 캡처 형식을 선택해야 합니다. 파일을 올바로 캡처한 다음에는 다음 섹션에서 설명한 대로 영화를 변환해야 합니다.

변환한 영화를 비디오 대응 iPod로 전송하려면 iTunes를 실행한 다음 해당 MP4 파일을 가져오기 합니다. PSP의 경우 Memory Stick Duo를 넣고 장치를 USB 모드로 변환한 다음 PC에 연결합니다. 변환한 영화 파일의 이름을 ‘M4Vxxxxx.MP4’(‘xxxxx’는 임의의 다섯 자리 숫자를 의미. 예: "M4V00042.MP4")으로 변경합니다. 이 때 파일 이름에서 M4V는 반드시 대문자로 지정해야 합니다.

PMC 설정

바탕화면이나 프로그램 그룹에서 PMC 설정 응용 프로그램을 실행한 다음에 ‘캡처’ 페이지를 선택합니다. ‘하드 디스크 캡처 설정’에서 해당되는 형식을 선택할 수 있습니다

·	Sony PSP
·	Apple IPod	

이 설정은 즉시 기록 작업에서 사용됩니다

Pinnacle MediaCenter

PMC 응용 프로그램의 ‘TV:수동으로 기록’ 페이지를 사용해서 올바로 캡처 형식을 설정하려면 

·	Sony PSP
·	Apple IPod

중 하나를 선택해야 합니다.

Sony® Playstation® Portable과  Apple® iPod®에서 재생할 수 있는 영화 변환(*)

이 휴대용 장치에서 재생 가능한 영화로 변환하려면 Pinnacle MediaManager를 실행하고 영화를 가져오기 합니다. 그 다음에 라이브러리 보기에서 영화를 선택하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭합니다. 변환/변환 대상을 선택한 다음 적절한 변환 프로파일을 선택합니다. 변환이 완료되면 가장 왼쪽 열에 녹색 화살표 아이콘이 나타납니다. 이 작업은 영화 길이와 PC 성능에 따라서 시간이 오래 걸릴 수도 있습니다.
기본 설정에서 변환된 파일은 C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\Media\Video에 저장됩니다. 이 디렉터리는 MediaManager에서 파일/사용환경설정/일반/디렉터리를 이용해서 바꿀 수 있습니다.

변환한 영화를 비디오 대응 iPod로 전송하려면 iTunes를 실행한 다음 해당 MP4 파일을 가져오기 합니다. PSP의 경우 Memory Stick Duo를 넣고 장치를 USB 모드로 변환한 다음 PC에 연결합니다. 변환한 영화 파일의 이름을 ‘M4Vxxxxx.MP4’(‘xxxxx’는 임의의 다섯 자리 숫자를 의미. 예: "M4V00042.MP4")으로 변경합니다. 이 때 파일 이름에서 M4V는 반드시 대문자로 지정해야 합니다.

파일 탐색기를 열어서 장치를 찾습니다. 이름을 변경한 MP4 파일을 X:\MP_ROOT\100MNV01(‘X’는 PSP를 나타내는 드라이브 문자)에 복사합니다. 디렉터리가 없을 경우 새로 해당 디렉터리를 생성합니다.

사운드 카드

이 두 개의 사운드 카드 구성은 특별히 케이블로 사운드 카드를 연결(외부 입력 등을 통해)하도록 되어 있는 PCTV 제품에만 적용됩니다. 이 설정은 USB를 통해서 연결되는 Pinnacle PCTV 310e에는 필요하지 않습니다.

§	Soundblaster Audigy: 
Soundblaster Audigy 사운드 카드를 이용할 경우 Windows Mixer에서 다음 설정을 구성해야 합니다:
-	Windows Mixer를 엽니다.
-	옵션/속성에서 SB Audigy 2 ZS Audio를 선택합니다.
-	해당 입력(Aux/Line/CD)에서 음소거 스위치를 해제(음소거)해서 볼륨을 높입니다.
-	옵션/속성에서 아날로그 믹싱 옵션을 활성화한 다음 녹음 믹서를 엽니다.
-	믹서 메뉴 옵션에서 고급 설정 메뉴 항목을 선택합니다.
-	아날로그 믹싱/고급 항목에서 모니터링 하지 않고 녹음 옵션을 활성화합니다.

§	HD 오디오 사운드 장치:
사운드 카드에서 HD 오디오 사운드 장치를 사용할 경우 Pinnacle MediaCenter에서 TV를 시청할 때 에코(메아리)가 들린다면  Windows Mixer에서 다음 설정을 변경해 주십시오:
-	Windows Mixer를 엽니다.
-	옵션/속성에서 이전에 Pinnacle MediaCenter 설정 대화 상자에서 선택한 출력 장치를 선택합니다. 
-	이제 아래 쪽 목록에서 이전에 Pinnacle MediaCenter 설정 대화 상자에서 선택한 내용을 입력한 다음 이 입력을 음소거 시킵니다.
Windows Mixer에 동일한 이름을 가진 녹음 옵션이 없을 경우(예, C-Media Audio), 다음을 실행하시기 바랍니다:
-	녹음 믹서의 옵션/고급 설정을 선택합니다.
-	고급 녹음 입력 메뉴에서 모니터링 옵션을 비활성화시킵니다.

Pinnacle MediaCenter 및 Pinnacle ShowCenter

Pinnacle MediaCenter 버전 3.3는 Pinnacle MediaCenter와 Pinnacle ShowCenter 버전 1.7을 함께 사용할 수 있도록 한 제품입니다.
그러나 Pinnacle ShowCenter에서 생성한 Rhapsody 재생목록은 Pinnacle MediaCenter에서 표시할 수 있지만 현재 Pinnacle MediaCenter에서 재생은 할 수 없습니다.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§ 지원 하드웨어 :  
	- PCTV 60e, 
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§ CD <Driver\MS MCE2005>에서 추가 MS MCE2005 드라이버 설치 프로그램이 제공됩니다.

§ MCE2005 환경에서 TV 기능을 이용하기 위해서는 MCE 인증 DVD 디코더가 필요합니다.

§ 듀얼 튜너 MCE 2005 환경에서 Pinnacle PCTV 200e를 사용 할 경우 USB 포트 연결을 변경하거나 다시 연결하지 마십시오.  그렇지 않을 경우 장치 관리자를 이용해서 장치를 다시 설치한 다음 장치 연결을 해제하고 시스템을 다시 시작한 후에 장치를 연결하고 장치 드라이버를 다시 설치해야 합니다(이 경우 ‘튜너 없음’ 메시지가 나타날 수 있습니다).

DirectX VA

프로그램의 설정 메뉴의 ‘디스플레이’ 항목에서 그래픽 카드 가속 기능을 켤 수 있습니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 DirectX9 호환 그래픽 카드가 설치되어 있어야 합니다.

Pinnacle DataReceiver

현재 DataReceiver는 단일 SAT 하드웨어 집합만을 지원합니다. 두 개 이상의 하드웨어(PCTV 400e, PCTV 400i)가 설치된 경우 프로그램을 시작할 때 사용하고자 하는 하드웨어를 선택할 수 있도록 하는 추가 매개 변수를 구성할 수 있습니다:

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

Your computer can start your PCTV automatically if the BIOS on your main board supports the "Power Management Event Signal" (PME) function over PCI.
 
Note that it may be necessary to first activate the PME function in the BIOS of your computer. 
Depending on your BIOS, this setting may be labeled in different ways, for example: 
"PME"
"Wake on PCI PME" 
"Wakeup on LAN" 
"Wake on Modem Ring"

Be sure to also follow the corresponding instructions found in the manual from the manufacturer of your main board.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00  알려진 제한 사항

픽처 인 픽처 기능.

이 기능은 여러 튜너를 가지고 있는 장치를 위해 설계되었습니다. 이론적으로는 Pinnacle PCTV 제품군의 조합을 통해서 사용할 수 있습니다. 그렇지만 이러한 방식으로는 테스트가 되지 않았기 때문에 그 결과를 보증을 할 수 없습니다.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§ 일부 시스템에서는 장치 연결을 해제한 후 다시 연결 하기 전까지 10초 정도 기다려야 할 수도 있습니다. 그렇지 않을 경우 장치를 찾을 수 없습니다.

§ 듀얼 튜너 MCE 2005 환경에서 Pinnacle PCTV를 사용 할 경우 USB 포트 연결을 변경하거나 다시 연결하지 마십시오.  그렇지 않을 경우 장치 관리자를 이용해서 장치를 다시 설치한 다음 장치 연결을 해제하고 시스템을 다시 시작한 후에 장치를 연결하고 장치 드라이버를 다시 설치해야 합니다(이 경우 ‘튜너 없음’ 메시지가 나타날 수 있습니다).

§ ATI IGP-9x00 마더보드 칩셋을 사용할 경우 대기 모드에서 전환될 때 때때로 PCTV가 장치 관리자에서 마운트 해제될 수도 있습니다.

§ 처음으로 PCTV를 설치한 경우 USB 허브를 통해서 연결할 경우 인식되지 않을 수도 있습니다. 만일 이렇게 될 경우 연결을 해제한 다음 몇 초 후에 USB 허브에 다시 연결하십시오.

§ PCTV는 전원이 연결되지 않은 USB 허브와는 사용해서는 안됩니다. USB 허브에 외부 전원 공급을 해 주시기 바랍니다.

§ 모든 능동 안테나에 충분한 전압을 공급할 정도로 능동 안테나 전원 총 전압이 충분하지 않을 수도 있습니다. 일부 안테나는 5V 측정 전압 대신 6V/100mA가 필요할 수도 있습니다.

§ 수신 품질을 높이기 위해서는 패키지 내에 포함되어 있는 페라이트 코일을 이용해 주십시오..

§ 일부 지역에서는 패키지에 포함된 안테나를 수평 방향으로 설치하는 것도 바람직 할 수 있습니다.

Pinnacle PCTV 310e

Windows XP Home 또는 Professional이 아닌 Windows XP Media Center Edition에서 Pinnacle MediaCenter를 실행할 경우 아날로그 TV가 작동하지 않을 수도 있습니다. 만일 이 문제가 발생했다면 Pinnacle 지원 웹사이트에서 드라이버를 다운로드해 주십시오. 문제가 계속 발생한다면 Pinnacle MediaCenter가 설치된 디렉터리 내의 명령 파일 PCTV_STOP_MCE.cmd를 실행하십시오. 이렇게 하면 아날로그 TV를 사용할 수 있지만 일시적으로 Windows XP Media Center Edition의 일부 기능을 사용할 수 없습니다. 변경 내용을 취소하려면 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

ATI IGP/IPX 또는 SiS 제품군 칩셋을 이용하는 컴퓨터의 경우 높은 CPU 부하가 걸리고 때때로 부분적으로 아날로그 TV 미리보기가 끊어질 수 있습니다. VIA K8Txxx 제품군 칩셋을 이용하는 컴퓨터의 경우 시스템 작동이 일시적으로 중단될 수도 있습니다. 이 경우 PCI USB 2.0 컨트롤러를 사용하면 문제를 해결할 수 있습니다(또는 노트북에서 외부 전원을 사용하는 PCMCIA USB 2.0 컨트롤러 이용). NEC D720101xx 칩셋(xx로 표시된 마지막 두 문자는 중요하지 않음)을 적용한 USB2.0 컨트롤러의 사용을 권장합니다. 

채널 이름 인식 및 텔레텍스트 기능은 아날로그 TV에서는 지원되지 않습니다.

때때로 채널 탐색을 성공적으로 수행하고 난 후에도 PMC 응용 프로그램에서 채널을 볼 수 없습니다. 이 경우 설정 애플리케이션에서 짧은 즐겨찾기 채널을 만드는 것이 좋습니다.

TV 시청 또는 기록 작업 중 CPU 부하가 매우 많이 걸리는 경우 a) 온 스크린 디스플레이(OSD)를 해제한 다음 컴퓨터를 다시 시작 b) 시간 이동 기능 해제 c) 캡처 품질을 VCD로 낮춰 주시기 바랍니다.

PCTV310e가 처음 설치된 USB 포트가 아닌 다른 포트에 접속될 경우 올바로 작동하지 않을 수도 있습니다. 만일 이 문제가 발생했다면 원래 사용한 포트에 연결해 주시기 바랍니다.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i 및 PCTV 310i:

외부 컴포지트 입력을 사용하려고 할 경우 S 비디오 입력을 선택하십시오.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00  이전 드라이버 버전으로 변경

§ 버전 4.0
	- 	PiP 지원
	- 	고급 텔레텍스트 기능
	- 	고급 캡처 형식 (PSP, iPOD)
	- 	설치 마법사 기능 재작업
	- 	UI 재작업
	-	새 하드웨어 지원
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ 버전 3.4:
- 	채널 목록 개정
-	버그 수정: 오스트레일리아에서 AC3 디코딩
-	새 드라이버: PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	MS MCE2005 지원 대상 : PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§ 버전 3.3:
-	새 하드웨어 지원 (PCTV 310e)
- 	채널 목록 개정

§ 버전 3.2:
-	새 하드웨어 지원 (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	DirectX VA 지원
- 	마법사 기능 개정
-	즐겨찾기 관리 개선
§ 버전 3.1:
-	새 하드웨어 지원 (PCTV 110i, PCTV 310i)

§ 버전 3.0:
-        보다 강화된 UI. 마우스/키보드 제어용(2피트) UI와 원격 제어(10 피트) UI 두가지로 제공
-        보다 향상된 응용 프로그램 가용성, 성능, 응답성
-        TV나 기타 비디오 소스에서 바로 DVD로 기록
-        기록 기능 및 시간 이동이 적용된 FM 라디오(PCTV 110i, 및 PCTV 310i) 및 디지털 위성 라디오(400i, 400e) 
-        인터넷 라디오 지원
-        리모컨으로 제어 가능한 2 피트/10 피트 인터페이스에 통합된 전자 프로그램 가이드 
(텔레텍스트, DVB 데이터, 웹에 기초한 “Midi EPG”)
-        보다 쉬운 설치: TV 및 Pinnacle MediaManager용 설치 마법사
-        듀얼 디스플레이 지원
-        오디오 모드 인식 및 선택(스테레오, 왼쪽 모노, 오른쪽 모노, 음성 다중 등.)
-        WSS (와이드스크린) 신호 인식 - 자동 화면 비율(4:3, 16:9)
-        두 개의 PCI 보드 기본 지원 (110i, 310i) (한 채널을 시청 하는 동안 다른 채널 기록)
-        생방송 중인 TV에서 정지 프레임 캡처(스크린샷)
-        투명한 배경으로 제공되는 텔레텍스트 자막
-        아날로그 비디오 입력에서 캡처

§ 버전 2.10:
-	PCTV 300i DVB-T 작동 시 안테나 전원 안정화
- 	최적화된 DVB-T 방송국 탐색 기능
- 	최적화된 PAL-NC 지원
-	방송국 기록 작업 향상 - 방송국 이름에 별표(" * ") 포함 가능
- 	방송국 변경 시 TV 표준 유지
-	추가 언어 지원: 중국어

§ 버전 2.02:
-	최적화된 사용자 인터페이스 속도
-	TV 기록 작업 프로그램 재작업
-	추가 언어 지원: 스웨덴어

§ 버전 2.01:
-	새 하드웨어 지원 (PCTV MediaCenter 100i)
-	최적화된 사운드 시스템 지원
-	최적화된 TV 기록 작업 프로그램 
-	추가 언어 지원: 프랑스어, 네덜란드어, 브라질어, 러시아어

§ 버전 2.0: 
-	새 하드웨어 지원
-	Pinnacle MediaCenter에서 10 피트/2 피트 UI 동시 지원
-	마우스로 이동 가능한 새로운 메뉴 표시줄
-	최적화된 채널 검색 기능이 적용된 PCTV MediaCenter 300i 용 새 드라이버
-	DVD 이동 최적화
-	새로운 비디오 텍스트 기능: TOP 및 FLOF
-	EPG 서비스 tvtv를 지원하는 사용하기 쉬운 특별 애플리케이션
-	최적화된 TV 프로그램 기록 기능
-	추가 언어 지원:
-	특별한 설치 마법사
-	고급 설정을 위한 최적화된 응용 프로그램
-	Pinnacle MediaCenter의 새로운 기능: 무작위 재생 및 반복, 추가 사진 장면 전환 기능이 적용된 미디어 재생

§	버전 1.5: 초기 버전

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00  Pinnacle Systems 지원

Pinnacle MediaCenter 소프트웨어 새 버전은 다음 Pinnacle 웹사이트에서 제공합니다:

http://www.pinnaclesys.com

 Pinnacle Systems 지원 부서에 연락하실 때에는 다음 정보를 준비해 주시기 바랍니다:

1			제품: 					Pinnacle MediaCenter
2	시리얼 번호: 				Pinnacle MediaCenter CD 커버에 있음
3	소프트웨어 버전: 			4.2
4	운영 체제 버전: 				Windows XP + 서비스 팩 버전
5	메인 보드:				이름, 칩셋, BIOS 버전
6	CPU:					유형 및 속도(예. Pentium 4, 2.4 GHz)
7	RAM:					메인 메모리 크기(예. 512 MB)
8	CD/DVD 기록 장치:			제조사 및 모델
9	문제 유형: 				충돌, 비디오 품질 문제, 설치 문제 등.
10	문제에 대한 간단한 설명
11	해당 문제를 다시 테스트하기 위한 정보

제품에 포함된 지원 정보 양식에서 설명된 대로 Pinnacle Systems 지원 부서에 연락해 주시기 바랍니다.