Pinnacle MediaCenter / Pinnacle TVCenter

LESMEG-fil for programversjon  4.24                              13.09.2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne filen inneholder viktig informasjon for bruk av Pinnacle MediaCenter. Oppstår det problemer med programvaren, vennligst les både manualen og denne filen.

Innhold:

1.00  Viktige tips
2.00  Støttet maskinvare
3.00  Støttede operativsystemer
4.00  Mediadatabasen
5.00  Tips om bruk
6.00  Kjente begrensninger
7.00  Endringer til tidligere driverversjoner
8.00  Pinnacle Systems Support

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Viktige tips

§	Når du bruker en USB-tunerenhet, ikke koble fra USB2-enheten under opptak eller ved TV-/videotitting.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Støttet maskinvare

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Støttede operativsystemer

§	Microsoft Windows XP Service Pack 2 eller høyere
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

Installasjon krever at du har administratorrettigheter.
For å bruke programvaren må du være "standardbruker" (gruppe: hovedbrukere) eller ha høyere rettigheter.

Det anbefales at alle aktuelle Windows Service Packs er installert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Mediadatabasen

Slette mediadatabasen

Mediadatabasen blir på harddisken hvis du avinstallerer Pinnacle MediaCenter. Den kan brukes igjen etter en ny installasjon. Ønsker du å slette mediadatabasen, avinstallerer du først Microsoft SQL Server Desktop Engine via Kontrollpanel/Programmer og så sletter du katalogen C:\Programs\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS.

Importere media via nettverket

For å importere mediafiler med Pinnacle MediaManager fra en annen maskin på nettverket, må du gi tjenesten Pinnacle Systems Media Service de nødvendige rettighetene. For å gjøre dette velger du Kontrollpanel/Administrasjon/Tjenester. Dobbeltklikk tjenesten Pinnacle Systems Media Service. Velg så Registrer-skillearket og tast inn en konto som har rettighetene for tilgang til andre maskiner på nettverket. Oppgi passordet to ganger og bekreft med OK. Tjenesten må restartes for at endringene skal tre i kraft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Tips om bruk

!! Merk: Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige i alle produktene. Disse funksjonene er merket med (*)

Innstillinger

Alle innstillingene til Pinnacle MediaCenter kan utføres i dialogboksen Avanserte innstillinger som vises i PC-visningsmodus (2 fots UI). Denne kan vises ved å klikke på Innstillinger-ikonet i Pinnacles programgruppe.
De viktigste innstillingene for Pinnacle MediaCenter kan også utføres på "Innstillinger"-menyen i Fjernvisning (10-fots UI).

Digitalisering av filmer til Sony® Playstation® Portable og Apple® iPod® (*)
For å digitalisere filmer til disse enhetene må du velge det tilsvarende digitaliseringsformatet, enten i PMC Settings-applikasjonen eller i PMC-katalogen. Når du har digitalisert en fil på riktig måte må du konvertere filmen som beskrevet i neste del.
For å overføre en konvertert film til en video-kompatibel iPod, start iTunes og importer MP4-filen. For PSP-en må du sette inn en Memory Stick Duo, stille enheten til USB-modus og koble den til PC-en din. Den konverterte filen må gis et nytt navn, på formatet M4Vxxxxx.MP4, hvor xxxxx betegner et vilkårlig femsifret tall – for eksempel: M4V00042.MP4. Husk at MV4-delen av filnavnet må skrives med store bokstaver.
PMC-Innstillinger
Start PMC-Innstillinger-programmet fra Skrivebord eller programgruppe og velg Digitaliserings-arkfanen. Under Digitaliseringsinnstillinger for harddisk kan du velge det aktuelle formatet: 
·	Sony PSP
·	Apple IPod
Denne innstillingen brukes til der-og-da-opptak.
Pinnacle MediaCenter 
Du må velge 
·	Sony PSP
·	Apple IPod
for å stille inn riktig digitaliseringsformat på TV:Record manually-arkfanen i PMC-applikasjonen. 
 
Konvertere filmer til Sony® Playstation® Portable og Apple® iPod®
For å konvertere en film til disse enhetene starter du Pinnacle MediaManager og importerer filmen. Deretter markerer du filmen i biblioteksoversikten og høyreklikker på den. Velg Convert/Convert to og deretter en passende konverteringsprofil. Et grønt pil-ikon i kolonnen lengst til venstre indikerer at konverteringen er ferdig. Legg merke til at dette kan ta flere minutter, avhengig av filmens lengde og hva PC-en din yter.
Som standard blir den konverterte filen lagret i C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\Media\Video. Målkatalogen kan endres i MediaManager via File/Preferences/General/Directories.
For å overføre en konvertert film til en video-kompatibel iPod, start iTunes og importer MP4-filen. For PSP-en må du sette inn en Memory Stick Duo, stille enheten til USB-modus og koble den til PC-en din. Den konverterte filen må gis et nytt navn, på formatet M4Vxxxxx.MP4, hvor xxxxx betegner et vilkårlig femsifret tall – for eksempel: M4V00042.MP4. Husk at MV4-delen av filnavnet må skrives med store bokstaver.
Åpne en Windows Utforsker og finn frem til enheten. Kopier MP4-filen som har fått nytt navn til X:\MP_ROOT\100MNV01, hvor X betegner stasjonsnavnet til PSP-en. Vennligst opprett katalogene hvis de ikke allerede eksisterer.

Lydkort

Disse to spesielle lydkortkonfigurasjonene gjelder kun PCTV-produkter som er tilkoblet med kabel (via innlinje osv.) til lydkortet. De er for eksempel ikke nødvendige til det Pinnacle PCTV 310e USB-baserte produktet.

§	Soundblaster Audigy: 
Hvis du bruker et Soundblaster Audigy-lydkort må du konfigurere følgende innstillinger i Windows Mixer:
-	Åpne Windows Mixer/volumkontroll.
-	Under Alternativer\Egenskaper, velg SB Audigy 2 ZS Audio.
-	Deaktiver dempebryteren (Demp) for den tilsvarende input-en (Aux/Line/CD) og skru opp volumet.
-	Under Alternativer\Egenskaper, aktiver alternativet  Analog Miks og åpne opptaksmikseren.
-	På Alternativer-menyen for opptaksmikseren, velg menyelementet Avanserte innstillinger.
-	Under Analog Miks/Avansert, aktiver alternativet Spill inn uten monitor.

§	HD Audio-enheter:
Hvis du bruker en HD Audio-lydenhet til lydkortet ditt, og det er et ekko i lyden når du ser TV i Pinnacle MediaCenter, endrer du følgende innstillinger i Windows Mixer:
-	Åpne Windows Mixer/volumkontroll.
-	Under Alternativer\Egenskapervelger du den output-enheten du valgte tidligere i Pinnacle MediaCenter innstillinger-dialogen.
-	På den nedre listen aktiverer du den input-en du tidligere valgte i Pinnacle MediaCenter innstillinger-dialogen, og setter den input-en til dempet.
Hvis det ikke er noen input med samme navn som den for opptak i listen i Windows Mixer (for eksempel C-Media Audio) må du gjøre følgende :
-	Velg Alternativer\Avanserte innstillinger i opptaksmikseren.
-	Under Avansert på opptaksinputmenyen deaktiverer du alternativet Monitor.

Pinnacle MediaCenter og Pinnacle ShowCenter

Pinnacle MediaCenter versjon 3.3 lar deg bruke Pinnacle MediaCenter og Pinnacle ShowCenter versjon 1.7 sammen.
Men, merk at mens Rhapsody-spillelistene opprettet med Pinnacle ShowCenter kan vises i Pinnacle MediaCenter, kan de for tiden ikke spilles av i Pinnacle MediaCenter.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§ Støttet maskinvare:
	- PCTV 60e 
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§ Du finner et ekstra installasjonsprogram for MS MCE2005-drivere på CD-en <Driver\MS MCE2005>

§ En MCE-sertifisert DVD-dekoder er nødvendig for TV-funksjonalitet MCE2005

§ Skifte av USB-porttilkoblinger og/eller omkoblinger bør unngås for Pinnacle PCTV 200e ved bruk i dual-tuner MCE 2005-miljøer  - ellers kan det bli nødvendig å avinstallere enheten i Enhetsbehandling, koble fra enheten med etterfølgende restart av systemet og deretter reinstallere driveren (Meldingen "Tuner ikke funnet" kan dukke opp i dette tilfellet).

DirectX VA

Du kan slå på grafikkortets akselerator under “Display” i programmets Settings-meny. Du må ha installert et DirectX9-kompatibelt grafikkort for å benytte denne funksjonen.

Pinnacle DataReceiver

For øyeblikket støtter DataReceiver kun ett enkelt sett SAT-maskinvare. Dersom du har installert mer enn ett sett maskinvare (PCTV 400e, PCTV 400i), kan du konfigurere et tilleggsparameter som lar deg velge maskinvaren du vil benytte når du starter programmet.

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

Your computer can start your PCTV automatically if the BIOS on your main board supports the "Power Management Event Signal" (PME) function over PCI.
 
Note that it may be necessary to first activate the PME function in the BIOS of your computer. 
Depending on your BIOS, this setting may be labeled in different ways, for example: 
"PME"
"Wake on PCI PME" 
"Wakeup on LAN" 
"Wake on Modem Ring"

Be sure to also follow the corresponding instructions found in the manual from the manufacturer of your main board.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Kjente begrensninger

Picture-In-Picture-funksjonen.

Denne funksjonen er laget for multi tuner-enheter. I teorien kan du bruke en kombinasjon av Pinnacle PCTV-produkter, men dette er ikke testet eller garantert.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§ På enkelte systemer må du vente opptil 10 sekunder før du kan koble til enheten på ny når du har koblet den fra. Ellers blir enheten ikke oppdaget.

§ Skifte av USB-porttilkoblinger og/eller omkoblinger bør unngås for Pinnacle PCTV ved bruk i dual-tuner MCE 2005-miljøer  - ellers kan det bli nødvendig å avinstallere enheten i Enhetsbehandling, koble fra enheten med etterfølgende restart av systemet og deretter reinstallere driveren (Meldingen "Tuner ikke funnet" kan dukke opp i dette tilfellet).

§ PCTV kan bli avmontert sporadisk i Enhetsbehandling etter retur fra standby-modus ved bruk av ATI IGP-9x00-chipsets for hovedkort.

§ PCTV kan tidvis unnslippe oppdagelse under første installasjon ved forbindelse via USB-hub - prøv å koble fra/vente/koble til USB-huben igjen.

§ PCTV skal IKKE benyttes med USB-huber som ikke har egen kraftforsyning. Vennligst sørg for  koble ekstern strøm til USB-huber.

§ Spenningen fra strømforsyningen til aktive antenner kan være for lav for alle tilgjengelige aktive antenner - enkelte av disse krever 6V/100mA i stedet for målte 5V 

§ Bruk ferrittene som fulgte med i pakken, de kan gi en drastisk forbedring av mottakskvaliteten.

§ I enkelte områder er det en god idé å sette opp den inkluderte antennen horisontalt.

Pinnacle PCTV 310e

Analog TV kan slutte å virke i Pinnacle MediaCenter når operativsystemet er Windows XP Media Center Edition og ikke Windows XP Home eller Professional. Hvis dette skjer, gå til Pinnacles support-webside for å laste ned en driveroppdatering. Hvis problemet fortsetter kan du kjøre kommandofilen PCTV_STOP_MCE.cmd i katalogen der Pinnacle MediaCenter er installert. Dette aktiverer analog TV, men samtidig blir noe av funksjonaliteten i Windows XP Media Center Edition midlertidig deaktivert. Restart maskinen for å oppheve disse virkningene.

På maskiner basert på brikkesett fra ATI IGP/IPX- eller SIS-familien kan du til tider oppleve høy CPU-belastning og en urolig forhåndsvisning av analog TV. På maskiner med brikkesett fra VIA K8Txxx-familien kan du oppleve sporadiske systemstanser. Bruker du en PCI USB 2.0-kontroller kan du unngå disse problemene (eller en PCMCIA USB 2.0-kontroller med ekstern kraftforsyning for notebooks). Vi anbefaler USB 2.0-kontrollere basert på en NEC D720101xx-brikke (de to siste bokstavene er ikke viktige).

Kanalnavngjenkjenning og tekst-tv fungerer for tiden ikke med analog TV.

Fra tid til annen kan det være at ingen kanaler er synlige i PMC-programmet etter et vellykket kanalsøk. I dette tilfellet kan det hjelpe å opprette en kort liste over favorittkanaler i innstillingerprogrammet.

Hvis du opplever en veldig høy CPU-belastning når du ser eller digitaliserer TV, kan du a) slå av displayet på skjermen (OSD) og restarte, b) slå av timeshifting eller c) senke digitaliseringskvaliteten til VCD.

Det kan forekomme at PCTV 310e ikke fungerer korrekt på en annen USB-port enn den opprinnelig ble installert på. Hvis dette skjer, forsøk å bruke den opprinnelige porten igjen.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i og PCTV 310i:

Hvis du ønsker å bruke en inngang for eksterne tilkoblinger, velg inngang for S-video

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Endringer til tidligere driverversjoner

§ Versjon 3.4
	- 	PiP-støtte
	- 	Avanserte tekst-TV-funksjoner
	- 	Avanserte digitaliseringsformater (PSP, iPOD)
	- 	Omarbeidet installeringsveviser
	- 	Omarbeidet UI
	-	Ny maskinvarestøtte
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ Versjon 3.4
- 	Reviderte kanallister
-	Feilutbedring: AC3-omkoding i Australia
-	Ny driver : PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	MS MCE2005-støtte for : PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§ Versjon 3.3
-	Ny maskinvarestøtte (PCTV 310e)
- 	Reviderte kanallister

§ Versjon 3.2:
-	Ny maskinvarestøtte (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	DirectX VA-støtte
- 	Revidert veiviser
 -	Forbedret oppsett for Favoritter

§ Versjon 3.1:
-	Ny maskinvarestøtte (PCTV 110i, PCTV 310i)

§ Versjon 3.0:
-        Mer attraktiv UI (brukerflate); to UI-er, én for mus/keyboard-kontroll (2ft), én for fjernkontroll (10ft)
-        Økt anvendelighet, ytelse og reaksjonsfølsomhet i programvaren
-        Spill inn direkte til DVD fra TV eller andre videokilder
-        FM radio (for PCTV 110i, og PCTV 310i) og digital satellittradio (400i, 400e) med opptak og timeshifting
-        Internett-radio-støtte
-        Elektronisk programguide integrert i 2 fots og 10 fots brukerflaten; kan kontrolleres via fjernkontroll. (“Midi EPG” basert på TekstTV, DVB data og/eller web)
-        Enklere installasjon: oppsettsveiviser for TV og Pinnacle MediaManager
-        Dual display-støtte
-        Sporing og valg av audio-modus (stereo, mono L, mono R, språk, osv.)
-        WSS (widescreen) signalsporing – automatisk aspect ratio (4:3, 16:9)
-        Grunnleggende støtte for PCI-kort (110i, 310i) (spill inn et program mens du ser på en annen kanal.)
-        Stillbildedigitalisering (snapshots) fra Live TV
-        Tekst-TV-undertitler med gjennomsiktighet
-        Digitaliser fra analoge videoinputs

§ Versjon 2.10:
-	Antennekraftforsyning stabilisert ved bruk av PCTV 300i DVB-T 
- 	Optimalisert funksjon for DVB-T-stasjonssøk
- 	Optimalisert PAL-NC-støtte
-	Forbedret opptak av stasjoner hvor stasjonsnavnet inneholder en asterisk " * "
- 	Beholder TV-standarder ved skifte av stasjoner
-	Utvidet språkstøtte: kinesisk

§ Versjon 2.02:
-	Optimalisert hastighet i brukerflaten
-	Programmert TV-opptak er omarbeidet
-	Utvidet språkstøtte: svensk

§ Versjon 2.01:
-	Ny maskinvarestøtte (PCTV MediaCenter 100i)
-	Optimalisert støtte for lydsystem
-	Optimalisert programmert TV-opptak
-	Utvidet språkstøtte: fransk, hollandsk, brasiliansk-portugisisk, russisk

§ Versjon 2.0: 
-	Ny maskinvarestøtte
-	Pinnacle MediaCenter i 10 fots så vel som 2-fots UI
-	Nye menybjelker som kan navigeres med mus
-	Ny driver for PCTV MediaCenter 300i med optimalisert kanalsøk
-	Optimalisert DVD-navigasjon
-	Nye videotekstfunksjoner: TOP og FLOF
-	Egen lettilgjengelig applikasjon som støtter EPG-tjenesten tvtv
-	Optimalisert planlegging av opptak av TV-programmer
-	Utvidet språkstøtte
-	Egen installasjonsveiviser
-	Optimalisert program for avanserte innstillinger
-	Nye funksjoner i Pinnacle MediaCenter: Media-avspilling med Shuffle og Repeat, samt ytterligere fotooverganger

§	Versjon 1.5: initialized version

8.00 Pinnacle Systems Support

Nye versjoner av Pinnacle MediaCenter-programvaren er tilgjengelig på Pinnacles webside:

http://www.pinnaclesys.com

Vennligst ha følgende informasjon klar når du kontakter Pinnacle Systems Support:

1	Produkt: 				Pinnacle MediaCenter
2	Serienummer: 			På coveret til din Pinnacle MediaCenter-CD
3	Programvareversjon: 			4.2
4	Operativsystemets versjon: 		Windows XP inkludert Service Pack-versjonen
5	Hovedkort:				Navn, chipset, BIOS-versjon
6	CPU:				Type og hastighet (f.eks., Pentium 4, 2.4 GHz)
7	RAM:				Størrelse på hovedminne (f.eks. 512 MB)
8	CD-/DVD-brenner:			Fabrikant og modell
9	Type defekt: 			Krasj, problemer med videokvaliteten, installasjonsproblemer, osv.
10	Kort beskrivelse av defekten
11	Informasjon om hvordan defekten kan reproduseres

Kontakt Pinnacle Systems Support som beskrevet på arket med støtteinformasjon som lå ved produktet ditt.