Pinnacle MediaCenter / Pinnacle TVCenter

Fişier READ ME pentru versiunea de program 4.24                              13.09.2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acest fişier conţine informaţii importante despre utilizarea Pinnacle MediaCenter. Dacă aveţi probleme cu software-ul, citiţi manualul pe lângă acest fişier.

Cuprins:

1.00 Sfaturi importante
2.00 Hardware acceptat
3.00 Sisteme de operare acceptate
4.00 Baza de date media
5.00  Sfaturi pentru utilizare
6.00  Modificări faţă de versiunile anterioare de drivere
7.00 Limite cunoscute
8.00 Asistenţă pentru sisteme Pinnacle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Sfaturi importante

§	Când utilizaţi un dispozitiv tuner TV USB, nu deconectaţi dispozitivul USB2 în timp ce înregistraţi sau priviţi la TV/video.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Hardware acceptat

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Sisteme de operare acceptate

§	Microsoft Windows XP Service Pack 2 or higher
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

Installation requires that you have administrator rights.
To use the applications, you must be a "standard user" (group: main users) or have higher rights.

It is recommended that all current Windows Service Packs be installed.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Baza de date media

Ştergerea bazei de date media

Baza de date media este păstrată dacă dezinstalaţi Pinnacle MediaCenter. Ea poate fi utilizată din nou după o nouă instalare. Dacă doriţi să ştergeţi baza de date media, dezinstalaţi mai întâi Microsoft SQL Server Desktop Engine utilizând caseta de dialog Control Panel(Panou de control)/Software şi apoi ştergeţi directorul C:\Programs\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS.

Importul de media prin reţea

Pentru a realiza importul de fişiere media de la alt computer din reţea cu ajutorul Pinnacle MediaManager, trebuie să atribuiţi drepturile necesare serviciului Pinnacle Systems Media Service. Pentru a face acest lucru, selectaţi Control Panel(Panou de control)/Administration (Administrare)/Services (Servicii). Faceţi dublu clic pe serviciul Pinnacle Systems Media Service. Apoi selectaţi fila Register(Înregistrare) şi introduceţi un cont care are drepturile necesare pentru a accesa alte computere din reţea. Introduceţi parola de două ori şi confirmaţi făcând clic pe OK. Pentru ca modificările să intre în vigoare, serviciul trebuie repornit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 Sfaturi pentru utilizare

!! Atenţie : Unele caracteristici nu sunt disponibile la toate produsele. Acestea sunt marcate cu (*)

Setări

Toate setările Pinnacle MediaCenter pot fi realizate în caseta de dialog Setări complexe afişată în modul de vizualizare PC (interfaţa de 60cm (2ft)). Aceasta poate fi afişată dacă faceţi clic pe pictograma Setări din gruparea de programe Pinnacle.
Cele mai importante setări Pinnacle MediaCenter pot fi configurate şi în opţiunea de meniu „Setări” din modul Vizualizare la distanţă (interfaţa de 3m (10ft)).

Captura filmelor pentru Sony® Playstation® Portable şi Apple® iPod® (*)

Pentru a face captură de film pentru aceste dispozitive trebuie să selectaţi formatele corespunzătoare de captură fie în aplicaţia PMC Settings, fie direct în PMC. După ce aţi capturat corect un fişier, trebuie să realizaţi conversia filmului, aşa cum se descrie în următoarea secţiune.

Pentru a transfera pe un dispozitiv iPod cu capacităţi video filmul ce rezultă în urma conversiei, porniţi iTunes şi realizaţi importul fişierului MP4. Pentru PSP, introduceţi un Memory Stick Duo, setaţi dispozitivul în modul USB şi conectaţi-l la PC. Schimbaţi numele fişierului film ce rezultă în urma conversiei în „M4Vxxxxx.MP4”, unde „xxxxx” reprezintă un număr oarecare format din cinci cifre - de exemplu: „M4V00042.MP4”. Aveţi grijă să scrieţi cu majuscule partea „M4V” din numele fişierului.

PMC Settings

Porniţi aplicaţia PMC Settings de pe spaţiul de lucru sau din grupul de programe şi selectaţi pagina „Captură”. În „Setări captură disc dur” selectaţi formatul corespunzător: 
·	Sony PSP
·	Apple IPod

Această setare va fi utilizată pentru înregistrări instantanee.

Pinnacle MediaCenter

Trebuie să selectaţi 

·	Sony PSP
·	Apple IPod

pentru a configura corect formatul de captură utilizând pagina „TV:Înregistrare manuală” din aplicaţia PMC.  

Conversia filmelor pentru Sony® Playstation® Portable şi Apple® iPod® (*)

Pentru a realiza conversia unui film pentru aceste dispozitive, porniţi Pinnacle MediaManager şi realizaţi importul filmului. Apoi selectaţi filmul în vizualizarea bibliotecă şi faceţi clic pe el cu butonul din dreapta al mausului. Alegeţi Conversie/Conversie în, apoi selectaţi un profil potrivit de conversie. O pictogramă reprezentând o săgeată verde amplasată în coloana cea mai din stânga indică finalizarea conversiei - reţineţi că acest proces poate dura mai multe minute, în funcţie de durata filmului şi de performanţele PC-ului.
În mod implicit, fişierul ce rezultă în urma conversiei va fi stocat în C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\Media\Video. Directorul poate fi modificat în MediaManager selectând Fişier/Preferinţe/General/Directoare.

Pentru a transfera pe un dispozitiv iPod cu capacităţi video filmul ce rezultă în urma conversiei, porniţi iTunes şi realizaţi importul fişierului MP4. Pentru PSP, introduceţi un Memory Stick Duo, setaţi dispozitivul în mod USB şi conectaţi-l la PC. Schimbaţi numele fişierului film ce rezultă în urma conversiei în „M4Vxxxxx.MP4”, unde „xxxxx” reprezintă un număr oarecare format din cinci cifre - de exemplu: "M4V00042.MP4". Aveţi grijă să scrieţi cu majuscule partea „M4V” din numele fişierului.

Deschideţi un File Explorer şi găsiţi dispozitivul. Copiaţi fişierul MP4 redenumit în amplasarea X:\MP_ROOT\100MNV01, unde „X” reprezintă litera de unitate de stocare a dispozitivului PSP. Creaţi directoarele, în caz că nu există deja.

Plăci de sunet

§	Soundblaster Audigy: 
Dacă utilizaţi o placă de sunet Soundblaster Audigy, trebuie să configuraţi următoarele setări în Windows Mixer:
-	Deschideţi Windows Mixer.
-	În secţiunea Options (Opţiuni)\Properties (Proprietăţi), selectaţi SB Audigy 2 ZS Audio.
-	Dezactivaţi comutatorul pentru oprirea sonorului (Mute off (Întrerupere sonor dezactivată)) pentru intrarea corespunzătoare (Aux/Line/CD) şi măriţi volumul.
-	În secţiunea Options (Opţiuni)\Properties (Proprietăţi), activaţi opţiunea Analog Mix(Mix analogic) şi deschideţi mixerul de înregistrare.
-	În meniul Options (Opţiuni)al mixerului de înregistrare, alegeţi elementul de meniu Advanced Settings (Setări complexe).
-	În secţiunea Analog Mix (Mix analogic)/Advanced (Complex), activaţi opţiunea Record without Monitoring (Se înregistrează fără monitorizare).

§	Dispozitive de sunet HD Audio:
Dacă utilizaţi un dispozitiv de sunet HD Audio ca placă de sunet şi apare un efect de ecou al sunetului în timp ce vă uitaţi la TV în Pinnacle MediaCenter, modificaţi următoarele setări în Windows Mixer:
-	Deschideţi Windows Mixer.
-	În secţiunea Options (Opţiuni)\Properties (Proprietăţi), selectaţi dispozitivul de ieşire pe care l-aţi ales înainte în dialogul Setări al Pinnacle MediaCenter.
-	În lista din partea inferioară, activaţi intrarea pe care aţi ales-o înainte în dialogul Setări al Pinnacle MediaCenter Settings şi apoi stabiliţi valoarea acestei intrări la sonor oprit.
Dacă în Windows Mixer nu apare nici o intrare cu acelaşi nume ca şi cea pentru înregistrare (de exemplu, C-Media Audio), trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni:
-	Selectaţi Options (Opţiuni)\Advanced Settings (Setări complexe) în mixerul de înregistrare.
-	În meniul Advanced (Complex) al intrării pentru înregistrare, dezactivaţi opţiunea Monitoring (Monitorizare).

Pinnacle MediaCenter şi Pinnacle ShowCenter

Pinnacle MediaCenter versiunea 3.0 vă permite să utilizaţi împreună Pinnacle MediaCenter şi Pinnacle ShowCenter versiunea 1.7.
Cu toate acestea, reţineţi că, deşi listele de redare Rhapsody create în Pinnacle ShowCenter pot fi afişate în Pinnacle MediaCenter, în prezent ele nu pot fi redate în Pinnacle MediaCenter.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§  Hardware acceptat :  
	- PCTV 60e, 
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§  Veţi găsi un driver de instalare suplimentar MS MCE2005 pe CD-ul <Driver\MS MCE2005>

§ Funcţionalitatea TV în medii MCE2005 solicită un decodor DVD certificat MCE.

§ Trebuie evitată modificarea conexiunilor la portul USB şi/sau reconectările la Pinnacle PCTV 200e atunci când acesta este utilizat în medii MCE 2005 cu tuner dublu.  În caz contrar, s-ar putea să fie necesar să dezinstalaţi dispozitivul utilizând managerul de dispozitive, să deconectaţi dispozitivul, să reporniţi sistemul, să reconectaţi dispozitivul şi să reinstalaţi driver-ul de dispozitiv (în acest caz, este posibil să apară mesajul „Nu s-a găsit tuner-ul”).

DirectX VA

Este posibil să activaţi acceleratorul plăcii video selectând „Afişare” din meniul Setări al programului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să aveţi instalată o placă video compatibilă cu DirectX9.

Pinnacle DataReceiver

În acest moment, DataReceiver acceptă numai un singur set hardware SAT. Dacă aveţi instalate mai multe seturi hardware (PCTV 400e, PCTV 400i), aveţi posibilitatea să configuraţi un parametru suplimentar care vă permite să selectaţi hardware-ul pe care doriţi să îl utilizaţi când porniţi programul:

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

Your computer can start your PCTV automatically if the BIOS on your main board supports the "Power Management Event Signal" (PME) function over PCI.
 
Note that it may be necessary to first activate the PME function in the BIOS of your computer. 
Depending on your BIOS, this setting may be labeled in different ways, for example: 
"PME"
"Wake on PCI PME" 
"Wakeup on LAN" 
"Wake on Modem Ring"

Be sure to also follow the corresponding instructions found in the manual from the manufacturer of your main board.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 Limitări cunoscute

Funcţia Imagine-în-Imagine (PiP).

Această caracteristică este proiectată pentru un dispozitiv tuner multiplu. Teoretic, aveţi posibilitatea să utilizaţi o combinaţie de produse PCTV Pinnacle. Dar acest lucru nu este testat şi nu este garantat.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§     La anumite sisteme este posibil să fie nevoie să aşteptaţi până la 10 secunde pentru a reconecta dispozitivul după ce l-aţi deconectat. În caz contrar, dispozitivul nu va fi găsit.

§    Trebuie evitată modificarea conexiunilor la portul USB şi/sau reconectările la Pinnacle PCTV atunci când acesta este utilizat în medii MCE 2005 cu tuner dublu.  În caz contrar, este posibil să fie necesar să dezinstalaţi dispozitivul utilizând managerul de dispozitive, să deconectaţi dispozitivul, să reporniţi sistemul, să reconectaţi dispozitivul şi să reinstalaţi driver-ul de dispozitiv (în acest caz, este posibil să apară mesajul „Nu s-a găsit tuner-ul”).

§ Uneori, când este utilizat cu chipset-uri de placă de bază ATI IGP-9x00, Pinnacle PCTV  se poate deconecta din managerul de dispozitive, după revenirea din modul de aşteptare.

§   Când instalaţi prima dată Pinnacle PCTV , este posibil ca acesta să nu fie detectat când îl conectaţi printr-un hub USB. În această situaţie, încercaţi să îl deconectaţi, să aşteptaţi câteva secunde şi să îl conectaţi din nou la hub-ul USB.

§     Pinnacle PCTV NU trebuie utilizat cu hub-uri USB ne-alimentate. Asiguraţi-vă că hub-ul USB are o sursă externă de alimentare cu tensiune.

§    Este posibil ca tensiunea totală pentru antenele active să fie prea mică pentru a alimenta toate antenele active disponibile. Unele dintre acestea necesită 6V/100mA, în loc de tensiunea măsurată de 5V.

§   Utilizaţi feritele incluse în pachet; este posibil ca acestea să îmbunătăţească performanţa în mod semnificativ.

§ În unele regiuni, o soluţie bună poate fi montarea în poziţie orizontală a antenei incluse în pachet.

Pinnacle PCTV 310e

Este posibil ca TV analogică să nu funcţioneze în Pinnacle MediaCenter când utilizaţi Windows XP Media Center Edition în loc de Windows XP Home sau Professional. În acest caz, descărcaţi un driver actualizat din situl web Asistenţă Pinnacle. Dacă problema persistă, executaţi fişierul de comenzi PCTV_STOP_MCE.cmd în directorul unde este instalat Pinnacle MediaCenter. Acesta lucru activează TV analogică dar dezactivează temporar anumite funcţionalităţi în Windows XP Media Center Edition. Reporniţi computerul pentru a anula modificările.

Pe sisteme bazate pe ATI IGP/IPX sau pe familii de chipset-uri SiS, este posibil să întâmpinaţi ocazional o încărcare superioară a procesorului şi o previzualizare TV analogică parţial deteriorată. Pe sisteme bazate pe familii de chipset-uri VIA K8Txxx, este posibil să experimentaţi ocazional îngheţarea sistemului. Utilizaţi un controlor PCI USB 2.0 pentru a evita aceste probleme (sau un controlor PCMCIA USB 2.0 cu o sursă de alimentare externă pentru laptop-uri). Vă recomandăm controloare USB 2.0 bazate pe chip NEC D720101xx (ultimele două litere nu sunt importante). 

Recunoaşterea numelor canalelor şi a teletextului nu funcţionează în acest moment pentru TV analogică.

Ocazional, este posibil să nu fie vizibil nici un canal în programul PMC după o scanare a canalelor reuşită. În acel caz, vă poate ajuta crearea unei liste scurte de canale preferate în programul Setări.

Dacă experimentaţi o încărcare superioară a procesorului în timp ce vă uitaţi la TV sau înregistraţi, încercaţi a) să închideţi Afişarea pe ecran (OSD) şi să reporniţi computerul dvs.; b) să închideţi decalarea temporală; c) să micşoraţi calitatea capturii la VCD.

Este posibil ca PCTV310e să nu funcţioneze corect pe un port USB diferit de cel pe care a fost instalat prima dată. În acest caz, încercaţi să vă conectaţi la portul care a fost utilizat original.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i şi PCTV 310i:

Dacă doriţi să utilizaţi intrarea compozită externă, selectaţi intrarea S-video.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Modificări faţă de versiunile anterioare ale driver-ului

§	Versiunea 4.0
	- 	Suport PiP
	- 	Caracteristici teletext complexe
	- 	Formate de captură complexe (PSP, iPOD)
	- 	Expert Instalare îmbunătăţit
	- 	Interfaţă utilizator îmbunătăţită
	-	Suport hardware nou
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§	Versiunea 3.4
- 	Liste de canale revizuite
-	Corecţie eroare : Decodare AC3 în Australia
-	Driver nou : PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	Suport MS MCE2005 pentru : PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§	Versiunea 3.3
-	Suport hardware nou (PCTV 310e)
- 	Liste de canale revizuite

§	Versiunea 3.2:
-	Suport hardware nou (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	Suport DirectX VA
- 	Expert revizuit
-	Gestionare Preferinţe îmbunătăţită
§	Versiunea  3.1:
-	Suport hardware nou (PCTV 110i, PCTV 310i)

§ Versiunea 3.0:
-        Interfeţe (UI) mai atractive; două UI, una pentru control cu ajutorul mausului/tastaturii (60cm/2ft), una pentru control de la distanţă (3m/10ft)
-        O utilizare mai uşoară a aplicaţiei, funcţionare şi viteză de reacţie superioare
-        Înregistrare direct pe DVD de pe TV sau de pe alte surse video
-        Radio FM (pentru PCTV 110i şi PCTV 310i) şi radio digital prin satelit (400i, 400e) cu înregistrare şi decalare temporală
-        Suport pentru radio pe Internet
-        Ghid program electronic integrat în interfeţele de 60cm (2ft) şi de 3m (10ft); poate fi controlat prin telecomandă. („Midi EPG” bazat pe Teletext, date DVB şi/sau Web)
-        Instalare mai uşoară: Expert de configurare pentru TV şi Pinnacle MediaManager
-        Suport pentru afişaj dublu
-        Detecţie şi selecţie a modului audio (stereo, mono L (stânga), mono R (dreapta), limbă etc.)
-        Detecţie a semnalului WSS (ecran lat) – raport automat al aspectului (4:3, 16:9)
-        Suport de bază pentru două plăci PCI (110i, 310i) (înregistraţi o emisiune în timp ce urmăriţi un alt canal)
-        Captură stop-cadru (fotografii instantanee) după emisiuni TV în direct
-        Subtitluri teletext cu transparenţă
-        Captură după intrări video analoge

§ Versiunea 2.10:
-	Tensiunea de alimentare a antenei este stabilizată când utilizaţi PCTV 300i DVB-T 
- 	Funcţie DVB-T optimizată de căutare a posturilor
- 	Suport PAL-NC optimizat
-	Înregistrare îmbunătăţită a posturilor al căror nume conţine un asterisc „ * ”
- 	Se păstrează standardele TV când se comută de la un post la altul
-	Suport lingvistic suplimentar: chineză

§ Versiunea 2.02:
-	Viteză optimizată a interfeţei cu utilizatorul 
-	Înregistrarea TV programată a fost refăcută
-	Suport lingvistic suplimentar: suedeză

§ Versiunea 2.01:
-	Suport hardware nou (PCTV MediaCenter 100i)
-	Suport optimizat pentru sistemul de sunet
-	Înregistrare TV programată optimizată
-	Suport lingvistic suplimentar: franceză, olandeză, portugheză braziliană, rusă

§ Versiunea 2.0: 
-	Suport hardware nou
-	Pinnacle MediaCenter, cu interfaţă de 3m (10ft) precum şi de 60cm (2ft)
-	Noi bare de meniuri prin care se poate naviga cu ajutorul unui maus
-	Un driver nou pentru PCTV MediaCenter 300i cu o funcţie optimizată de căutare a canalelor
-	Navigare DVD optimizată
-	Noi funcţii video-text: TOP şi FLOF
-	Aplicaţie specială uşor de utilizat pentru a susţine serviciul tvtv al EPG
-	Programare optimizată a înregistrării emisiunilor TV
-	Suport lingvistic suplimentar
-	Expert de instalare special
-	Aplicaţie optimizată pentru setări complexe
-	Funcţii noi în Pinnacle MediaCenter: Redare media cu Ordine aleatorie şi Repetare, precum şi tranziţii suplimentare de fotografii

§	Versiunea 1.5: versiunea iniţializată

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Asistenţă Sisteme Pinnacle

Noi versiuni ale software-ului Pinnacle MediaCenter sunt disponibile pe situl Web Pinnacle:

http://www.pinnaclesys.com

Când contactaţi Asistenţă Sisteme Pinnacle, fiţi pregătit să furnizaţi următoarele informaţii:

1	Produs: 				Pinnacle MediaCenter
2	Număr serial: 			Amplasat pe coperta CD-ului cu Pinnacle MediaCenter
3	Versiune software: 			4.2
4	Versiuni ale sistemului de operare: 	Versiunea Windows XP incluzând Service Pack
5	Placă de bază:			Nume, chipset, versiune BIOS
6	Procesor:				Tip şi viteză (de exemplu, Pentium 4, 2.4 GHz)
7	RAM:				Dimensiunea memoriei principale (de exemplu, 512 MO)
8	Dispozitiv de înregistrare CD/DVD:	Producător şi model
9	Tipul defectului: 			Avarie, probleme la calitatea video, probleme la instalare, etc.
10	O scurtă descriere a defectului
11	Informaţii despre cum se poate reproduce defectul

Contactaţi Asistenţă Sisteme Pinnacle după cum este descris în foaia de informaţii de asistenţă, care însoţeşte produsul.