Pinnacle MediaCenter  / Pinnacle TVCenter

4.24 Program Versiyonu için BENİ OKU Dosyası                                   13.09.2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu dosya, Pinnacle MediaCenter ‘ın kullanımı için önemli bilgiler içermektedir. Yazılım ile ilgili problemler için, lütfen el kitapçığını ayrıca bu dosyayı okuyunuz.

İçindekiler:

1.00  Önemli ipuçları
2.00  Desteklenen donanım
3.00  Desteklenen işletim sistemleri
4.00  Medya veri tabanı
5.00  İşletme hakkında ipuçları
6.00  Bilinen kısıtlamalar
7.00  Önceki sürücü versiyonları için değişiklikler
8.00  Pinnacle Sistem Desteği

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 Önemli ipuçları

·		Bir USB TV kanal seçici aygıt kullandığınızda, TV/Video kaydederken veya izlerken USB2 aygıtının fişini çıkarmayın.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.00 Desteklenen donanım

PCTV 40i
PCTV Analog PCI
PCTV PCI
PCTV 50e
PCTV Analog USB
PCTV USB
PCTV 50i
PCTV 60e
PCTV 100e
PCTV MediaCenter 100e
PCTV Analog Pro USB
PCTV Pro USB
PCTV MediaCenter 100i
PCTV 110i
PCTV Analog Pro PCI
PCTV Pro PCI
PCTV 200e
PCTV DVB-T Pro USB
PCTV MediaCenter 300i
PCTV 310e
PCTV 310i
PCTV Hybrid Pro PCI
PCTC 400e
PCTC Sat Pro USB
PCTV 400i
PCTV Sat Pro PCI
PCTV Sat HDTV Pro USB
PCTV Dual DVB-T Pro PCI
PCTV Dual Sat Pro PCI
PCTV 7010ix
PCTV USB Stick
PCTV USB2
PCTV Hybrid Pro Stick
PCTV Hybrid Pro Card
Dazzle*TV Mobile
Dazzle*TV
PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
PCTV Dual DVB-T Pro USB
PCTV DVB-T PCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.00 Desteklenen işletim sistemleri

§	Microsoft Windows XP Service Pack 2 veya daha yüksek
§	Microsoft Windows MediaCenter 2005

Kurulum, yönetici haklarına sahip olmanızı gerektirmektedir.
Uygulamaları kullanmak için, "standart kullanıcı" (grup: ana kullanıcılar) veya daha yüksek haklara sahip olmak zorundasınız.

Mevcut olan tüm Windows Servis Paketlerinin kurulması önerilmektedir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.00 Medya veri tabanı

Medya veri tabanının silinmesi

Pinnacle MediaCenter ‘ı kaldırırsanız, medya veritabanı kalır. Yeni bir kurulumdan sonra tekrar kullanılabilir. Medya veritabanını silmek isterseniz, ilk önce Denetim Masası/Yazılım vasıtasıyla Microsoft SQL Server Desktop Engine’yi kaldırın ve sonra C:\Programs\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS dizinini silin.

Ağ vasıtasıyla medyanın alınması

Pinnacle MediaManager ‘i kullanarak ağ üzerindeki başka bir bilgisayardan medya dosyalarını almak için, Pinnacle Systems Media Service gerekli hakları atamanız gereklidir. Bunu yapmak için, Denetim Masası/Yönetim/Servisler kısmında Pinnacle Systems Media Service üzerine çift tıklayın. Sonra Kayıt sekmesini seçin ve ağ üzerinde başka bilgisayarlara erişmek için haklara sahip olan bir hesap girin. Şifreyi iki kez girin ve TAMAM ile onaylayın. Değişiklerin etkili olması için servis tekrar başlatılmak zorundadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00 İşletme hakkında ipuçları

!! Dikkat : Bazı özellikler tüm ürünlerde mevcut değildir. Bu özellikler (*) ile işaretlenmiştir

Ayarlar

Pinnacle MediaCenter ayarlarının tümü PC izleme modunda (2-ayak Kullanıcı arabirimi) görüntülenen Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunda yapılabilmektedir. Bu özellik, Pinnacle program grubunda Ayarlar ikonuna tıklamak suretiyle görüntülenebilir. Pinnacle MediaCenter için en önemli ayarlar uzaktan görünüm modunda (10-ayak Kullanıcı Arabirimi) "Ayarlar" menüsünde de yapılabilmektedir.

Sony® Playstation® Taşınabilir ve Apple® iPod® için Filmlerin Yakalanması (*)

Bu aygıtlar için filmleri yakalamak amacıyla ya PMC Ayarlar uygulamasında ya da direkt olarak PMC ‘de uygun yakalama formatlarını seçmek zorundasınız. Bir dosyayı doğru olarak yakaladığınızda bir sonraki bölümde tanımlandığı gibi filmi dönüştürmek için zorundasınız.

Dönüştürülen bir filmi video özelliğine sahip bir iPod ‘a aktarmak için, iTunes uygulamasını başlatın ve MP4 dosyasını alın. PSP için, bir Memory Stick Duo takın, aygıtı USB moduna ayarlayın ve bilgisayarınıza bağlayın. Dönüştürülen filmin ismini  "M4Vxxxxx.MP4" olarak değiştirin, burada "xxxxx" beş haneli keyfi bir sayıdır - örneğin: "M4V00042.MP4". Lütfen dosya isminin "M4V" parçasını büyük harf ile yazdığınıza emin olunuz.

PMC Ayarları

PMC Ayarlar uygulamasını masa üstünden veya program grubundan başlatın ve "Yakala" sayfasını seçin. "Sabit disk yakalama ayarları" nda uygun formatı seçebilirsiniz: 
	  ·	Sony PSP
·	Apple IPod

Bu ayar anlık kayıtlar için kullanılacaktır.

Pinnacle MediaCenter

PMC uygulamasının “TV:Manüel kaydet” sayfasını kullanarak yakalama işlemini ayarlamak için 
·	Sony PSP
·	Apple IPod
seçmek zorundasınız. 

Sony® Playstation® Taşınabilir ve Apple® iPod® için Filmlerin Dönüştürülmesi (*)

Bu aygıtlar için bir filmi dönüştürmek amacıyla, Pinnacle MediaManager ‘ı başlatın ve filmi alın. Sonra kütüphaneyi izle kısmında filmi seçin ve sağ tıklayın. Dönüştür/Şuna Dönüştür ve sonra uygun bir dönüştürme profili seçin. En sol sütundaki yeşil bir ikon dönüştürme işleminin tamamlandığını belirtir – Filmin uzunluğuna ve bilgisayarınızın performansına bağlı olarak bu işlemin birkaç dakika alabileceğine lütfen dikkat ediniz. 
Varsayılan ayar olarak, dönüştürülen dosya C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\Media\Video konumunda saklanacaktır. MediaManager uygulamasında File/Preferences/General/Directories vasıtasıyla dizin değiştirilebilir.

Dönüştürülen bir filmi video özelliğine sahip bir iPod ‘a aktarmak için, iTunes uygulamasını başlatın ve MP4 dosyasını alın. PSP için, bir Memory Stick Duo takın, aygıtı USB moduna ayarlayın ve bilgisayarınıza bağlayın. Dönüştürülen filmin ismini  "M4Vxxxxx.MP4" olarak değiştirin, burada "xxxxx" beş haneli keyfi bir sayıdır - örneğin: "M4V00042.MP4". Lütfen dosya isminin "M4V" parçasını büyük harf ile yazdığınıza emin olunuz.

Bir Dosya Gezgini uygulaması açın ve aygıtın konumunu tespit edin. İsmi değiştirilen MP4 dosyasını X:\MP_ROOT\100MNV01 konumuna kopyalayın, burada "X", PSP için sürücü harfidir. Eğer dizinler önceden mevcut değilse, lütfen oluşturunuz.

Ses kartları

Bu iki özel ses kartı konfigürasyonları sadece kablo ile (line-in vb vasıtasıyla) ses kartına bağlanan PCTV ürünlerine uygulanır. Örneğin Pinnacle PCTV 310e USB-tabanlı ürün için gerekli değillerdir.

§	Soundblaster Audigy: 
Bir Soundblaster Audigy ses kartı kullanıyorsanız, Windows Mixer ‘de aşağıdaki ayarları yapılandırmanız gereklidir:
-	Windows Mixer ‘i açın.
-	Seçenekler\Özellikler altında, SB Audigy 2 ZS Audio seçin.
-	Uygun olan giriş için (Aux/Line/CD) sessiz anahtarını (sessiz kapalı) devre dışı bırakın ve ses seviyesini açın.
-	Seçenekler\Özellikler altında, Analog Mix seçeneğini etkinleştirin ve kayıt mixer ‘i açın.
-	Kayıt mixer Seçenekler menüsünde, Gelişmiş Ayarlar menü öğesini seçin.
-	Analog Mix/Gelişmiş altında, İzlemeden Kaydet seçeneğini etkinleştirin.

§	HD Audio ses aygıtları:
Ses kartınız için bir HD Audio ses aygıtı kullanıyorsanız ve Pinnacle MediaCenter ‘da TV izlerken seste bir yankı varsa, Windows Mixer ‘de aşağıdaki ayarları değiştirin:
-	Windows Mixer ‘i açın.
-	Seçenekler\Özellikler altında, Pinnacle MediaCenter Ayarlar iletişim kutusunda önceden seçtiğiniz çıkış aygıtını seçin.
-	Şimdi alttaki listede, Pinnacle MediaCenter Ayarlar iletişim kutusunda daha önce seçtiğiniz girişi etkinleştirin ve sonra bu girişi sessiz olarak ayarlayın.
Kayıt için tek olarak aynı isimde hiçbir giriş Windows Mixer ‘de listelenmemişse (örneğin, C-Media Audio), aşağıdaki işlemi yapmanız gereklidir:
-	Kayıt mixer ‘de Seçenekler\Gelişmiş Ayarlar seçin.
-	Gelişmiş kayıt giriş menüsü altında, İzleme seçeneğini devre dışı bırakın.

Pinnacle MediaCenter ve Pinnacle ShowCenter

Pinnacle MediaCenter versiyon 3.3, Pinnacle MediaCenter ve Pinnacle ShowCenter versiyon 1.7 ‘yi birlikte kullanmanızı sağlar.
Bununla birlikte, Pinnacle ShowCenter ‘da oluşturulan Rhapsody çalma listelerinin Pinnacle MediaCenter ‘da görüntülenebilmesine karşılık, Pinnacle MediaCenter ‘da şu anda kayıttan çalınamadıklarına lütfen dikkat ediniz.

Microsoft Windows MediaCenter 2005

§  Desteklenen donanım :  
	- PCTV 60e, 
	- PCTV 110i
	- PCTV 200e
	- PCTV 300i
	- PCTV 310i

§  CD <Driver\MS MCE2005> üzerinden kurulan ilave bir MS MCE2005 sürücüsü bulacaksınız

§  MCE2005 TV işlevselliğini kullanmak için bir MCE-sertifikalı DVD kod çözücü gereklidir.

§  Çift ayarlı MCE 2005 ortamlarında kullanıldığında Pinnacle PCTV 200e için USB giriş bağlantılarının değiştirilmesinden ve/veya tekrar bağlantılar yapılmasından kaçınılmalıdır – aksi takdirde aygıt yöneticisinde aygıtın kaldırılması ve sistemin sonradan tekrar başlatılmasıyla aygıtın ayrılması ve aygıt sürücüsünün tekrar kurulması gerekli olabilir (bu durumda "Ayar bulunamadı" mesajı gösterilebilir).

DirectX VA

Programın Ayarlar menüsündeki "Görüntü" kısmında grafik kart hızlandırıcıları açabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, DirectX9 uyumlu bir grafik kartına sahip olmanız gerekmektedir.

Pinnacle DataReceiver

DataReceiver şu anda sadece bir uydu-donanımını desteklemektedir. Birden fazla donanım kullanıyorsanız (PCTV 400e, PCTV 400i), uygulamayı başlatırken ilave bir parametre ile birlikte istenen donanımı seçebilirsiniz:

400e DataReceiver.exe /ID=40065
400i DataReceiver.exe /ID=40069

PCTV Sat Pro PCI, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI

Eğer ana kartın BIOS’u PCI üzerinden "Güç Yönetimi Durum Sinyali" (PME) fonksiyonunu destekliyorsa, PCTV bilgisayarınızı otomatik olarak başlatabilir.
 
Duruma göre ilk önce bilgisayarınızın BIOUS’undaki PME fonksiyonunu etkinleştirmeye lütfen dikkat ediniz. 
BIOS’a göre bu ayarlama farklı şekilde tanımlanabilir, örneğin, 

"PME"
"Wake on PCI PME", 
"Wakeup on LAN" veya 
"Wake on Modem Ring"  gibi.

Bunun için ana kart üreticinizin kitapçığındaki ilgili talimatlara da lütfen dikkat ediniz.

----------------------------------------------------------------------------

6.00 Bilinen kısıtlamalar

Görüntü İçerisinde Görüntü Fonksiyonu

Bu özellik çoklu kanal seçici aygıt için tasarlanmıştır. Teorik olarak Pinnacle PCTV ürünlerinden oluşan bir kombinasyon kullanabilirsiniz. Fakat bu test ve garanti edilmemiştir.

Pinnacle PCTV DVB-T Pro USB  / PCTV 200e / PCTV 60e

§  Bazı sistemlerde aygıtı ayırdığınızda aygıtı tekrar bağlayabilinceye kadar 10 saniye kadar beklemek zorundasınız. Aksi takdirde aygıt bulunmayacaktır.
 
§  Çift ayarlı MCE 2005 ortamlarında kullanıldığında Pinnacle PCTV için USB giriş bağlantılarının değiştirilmesinden ve/veya tekrar bağlantılar yapılmasından kaçınılmalıdır – aksi takdirde aygıt yöneticisinde aygıtın kaldırılması ve sistemin sonradan tekrar başlatılmasıyla aygıtın ayrılması ve aygıt sürücüsünün tekrar kurulması gerekli olabilir (bu durumda "Ayar bulunamadı" mesajı gösterilebilir).

§  ATI IGP-9x00 ana kart çip setleri ile kullanıldıklarında bekleme modundan çıktıktan sonra PCTV, aygıt yöneticisinde nadiren takılmamış olabilirler.

§  PCTV, USB hub vasıtasıyla bağlandığında ilk kurulum sırasında nadiren yapılandırılmamış olabilir – HUB bağlantısını ayırın/bekleyin/tekrar bağlamayı deneyin.

§  PCTV, güçlü olmayan USB hublarla KULLANILMAMALI. Lütfen USB hublara harici güç kaynağı bağladığınıza emin olun.

§  Aktif anten güç voltajı, mevcut tüm aktif antenler için çok düşük olabilir – bunlardan bazıları ölçülen 5V yerine  6V/100mA gerektirir. 

§  Örneğin alma kalitesini daha net düzeltebilen ve ürün ile birlikte verilen Ferrit anten kullanınız.

§  Bazı bölgelerde birlikte verilen anteni yatay olarak yerleştirmek daha uygun olmaktadır. 

Pinnacle PCTV 310e

Windows XP Home veya Professional yerine Windows XP Media Center Edition kullanıldığında analog TV, Pinnacle MediaCenter'da çalışmayabilir. Bu durum olduğunda bir sürücü güncellemesi için Pinnacle destek websitesine gidin. Problem devam ederse, Pinnacle MediaCenter'in kurulduğu dizindeki PCTV_STOP_MCE.cmd komut dosyasını çalıştırabilirsiniz. Bu işelm analog TV'yi etkinleştirir fakat Windows XP Media Center Edition içindeki bazı işlevleri devre dışı bırakır. Etkileri geri almak için tekrar başlatın.

ATI IGP/IPX veya SiS serisinden bir cipe sahip makinelerde bazen yüksek CPU yükü ve kısmen bozuk bir analog TV ön görünümü ile karşılaşabilirsiniz. VIA K8Txxx serisinden bir cipe sahip makinelerde bazen sistemin kilitlenmesi ile karşılaşabilirsiniz. Bir PCI USB 2.0 kontrolörü (veya notebook 'lar için harici güç beslemeli bir PCMCIA USB 2.0 kontrolörü) kullanılarak bu tür problemlerden kaçınılabilir. NEC D720101 xx cipine sahip USB 2.0 kontrolörlerini tavsiye ediyoruz (son iki harf önemli değildir). 

Kanal ismi tanımlama ve teletext şu anda analog TV için çalışmamaktadır.

Başarılı bir kanal tarama işleminden sonra PMC uygulamasında bazen hiçbir kanal görünmeyebilir. Bu durumda ayarlar uygulaması içinde kısa bir sık kullanılanlar listesi oluşturmak yardımcı olabilir.

TV izlerken veya yakalama işlemi süresince çok yüksek bir CPU yükü fark ederseniz, a) ekran görüntüsünü (OSD) kapatın ve tekrar başlatın b) zaman ötelemeyi kapatın c) VCD'ye yakalama kalitesini düşürün.

PCTV310e 'nin ilk kurulduğundan farklı bir USB portunda düzgün olarak çalışmaması söz konusu olabilir. Bu durum olursa, bu ilk kullanılan porta tekrar bağlamayı deneyin.

Pinnacle PCTV Analog (Pro) PCI, PCTV Hybrid Pro PCI, PCTV 110i ve PCTV 310i:

Harici Bileşik-Girişi kullanmak istiyorsanız, lütfen S-Video-Girişini seçiniz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 Önceki sürücü versiyonları için değişikler

§ Versiyon 4.0
	- 	PiP desteği
	- 	Gelişmiş teletext özellikleri
	- 	Gelişmiş yakalama formatları (PSP, iPOD)
	- 	Tekrar düzenlenmiş Kurulum Sihirbazı
	- 	Tekrar düzenlenmiş Kullanıcı Arabirimi
	-	Yeni donanım desteği
		(PCTV 3010ix, PCTV 7010ix, PCTV Sat HDTV Pro USB, PCTV Hybrid Pro Stick, PCTV Hybrid Card, PCTV Dual DVB-T Pro PCI, PCTV Dual Sat Pro PCI)

§ Versiyon 3.4:
- 	Revize edilen kanal listesi
-	Yazılım hatası düzeltme : Avustralya’da AC3 kod çözücü
-	Yeni sürücü : PCTV 100i, PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i
- 	MS MCE2005 desteği : PCTV 110i, PCTV 300i, PCTV 310i

§  Versiyon 3.3:
-	Yeni donanım desteği (PCTV 310e)
- 	Revize edilen kanal listeleri

§ Versiyon 3.2:
-	Yeni HW-Desteği (PCTV 400e, PCTV 400i)
- 	DirectX VA-Desteği
- 	Tekrar Düzenlenmiş Sihirbaz
-	İyileştirilmiş Sık Kullanılanlar-Yönetimi

§  Versiyon 3.1:
-	Yeni donanım desteği (PCTV 110i, PCTV 310i)

§  Versiyon 3.0:
-        Daha etkileşimli Kullanıcı Arabirimi; iki Kullanıcı Arabirim, biri fare/klavye kontrolü için (2ft), biri uzaktan kumanda için (10ft)
-        Daha kullanışlı, performanslı ve uyumlu uygulama
-        TV veya diğer video kaynaklarından DVD ‘ye direkt kayıt
-        Kayıt ve zaman öteleme ile birlikte FM radyo (PCTV 110i ve PCTV 310i  için) ve dijital uydu radyo (400i, 400e) 
-        İnternet radyo desteği
-        Elektronik Program Kılavuzu 2ft ve 10 ft arabirimine entegre edilmiştir; uzaktan kontrol edilebilir. (Teletext, DVB verisi ve/veya web tabanlı “Midi EPG”)
-        Daha kolay kurulum: TV ve Pinnacle MediaManager için Kurulum sihirbazı
-        Çift ekran desteği
-        Audio modu algılama ve seçme (stereo, mono L, mono R, dil , vb.)
-        WSS (geniş ekran) sinyal algılama – otomatik görüntü oranı (4:3, 16:9)
-        İki PCI kart için temel destek (110i, 310i) (başka bir kanal izlerken bir görüntünün kaydedilmesi)
-        Canlı TV yayınından hareketsiz kare yakalama (enstantane fotoğraf) 
-        Saydam Teletext alt başlıkları
-        Analog video girişlerden yakalama

§  Versiyon 2.10:
-	PCTV 300i DVB-T çalıştırıldığında kararlı anten güç beslemesi 
- 	En uygun DVB-T istasyon arama fonksiyonu
- 	En uygun PAL-NC desteği
-	İsmi bir yıldız " * " içeren istasyonlarda gelişmiş kayıt
- 	İstasyon geçişlerinde TV standartlarının devam etmesi
-	İlave dil desteği: Çince

§  Versiyon 2.02:
-	En uygun kullanıcı arabirim hızı
-	Programlı TV kaydı üzerinde tekrar çalışıldı. 
-	İlave dil desteği: İsveççe

§  Versiyon 2.01:
-	Yeni donanım desteği (PCTV MediaCenter 100i)
-	En uygun ses sistemi desteği
-	En uygun programlı TV kaydı
-	İlave dil desteği: Fransızca, Hollanda Dili, Brezilya Portekizcesi, Rusça

§  Versiyon 2.0: 
-	Yeni donanım desteği
-	Pinnacle MediaCenter, 10-ft, ayrıca, 2-ft Kullanıcı Arabirimi
-	Bir fare ile gezinilebilen yeni menü çubukları
-	En uygun kanal arama özelliği ile birlikte PCTV MediaCenter 300i için yeni sürücü
-	En uygun DVD seyir
-	New video metin fonksiyonları: TOP ve FLOF
-	EPG service tvtv desteği olan özel kullanımı kolay uygulama
-	En uygun TV görüntü kaydı programlaması
-	İlave dil desteği
-	Özel kurulum sihirbazı
-	Gelişmiş ayarlar için en uygun uygulama
-	Pinnacle MediaCenter ‘da yeni fonksiyonlar: Rasgele ve Tekrar özelliği ile birlikte medya kayıttan çalma, ayrıca, ilave fotoğraf geçişleri

§	Versiyon 1.5: başlatılmış versiyon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Pinnacle Sistem Desteği

Pinnacle MediaCenter yazılımının yeni versiyonları Pinnacle Web sitesinde mevcuttur:

http://www.pinnaclesys.com

Pinnacle Sistem Desteği ile temas kurduğunuzda lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olunuz:

1	Ürün: 				Pinnacle MediaCenter
2	Seri numarası: 			Pinnacle MediaCenter CD ‘nizin kapağında bulunmaktadır
3	Yazılım versiyonu: 			4.2
4	İşletim sistemi versiyonu: 		Servis paketi versiyonunu içeren Windows XP
5	Ana kart:				İsim, çip set, BIOS versiyonu
6	CPU:				Tipi ve hızı (örneğin, Pentium 4, 2.4 GHz)
7	RAM:				Ana belleğin boyutu (örneğin, 512 MB)
8	CD/DVD kayıt cihazı:			Üreticisi ve modeli
9	Arıza tipi: 			               Çarpma, görüntü kalitesi, kurulum vb ile ilgili problemler.
10	Arızanın kısa tanımı
11	Arızanın tekrar nasıl oluşturulabileceği hakkında bilgi

Ürününüz ile birlikte verilen destek bilgi formunda belirtildiği gibi Pinnacle Sistem Desteği ile temas kurun.